**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***Jez Stranná – potápěčské práce – sanace kaveren“***

Č. PL: 2 14 20 096

Č. akce: 214 706

Požadujeme zajištění těchto prací:

V roce 2019 byla provedena potápěči kontrola stavební části jezu a štěrkové propusti. Po provedené prohlídce byla vystavena zhotovitelem akce nálezová zpráva, ve které jsou popsány poruchy (kaverny, podélné praskliny) zdiva jezu a štěrkové propusti. Na základě vyjádření pracovníka TBD POH, s.p. požadujeme provedení oprav zjištěných závad v rozsahu uvedeném v technické zprávě č. 107/16/2018 viz. příloha s názvem „Jez Stranná-průzkum potápěčů z prohlídky jezu 2019.pdf“.

Rozsah oprav dle TZ:

1. Oprava kaverny a pracovní spáry levého pilíře štěrkové propusti z návodní strany.
2. Oprava kaverny v napojení pevného jezu a pravé dělící zdi štěrkové propusti.
3. Oprava kaverny v napojení dna vývaru pevného jezu a pravé dělící zdi štěrkové propusti.
4. Oprava poruch betonů pravé dělící zdi pevného jezu a štěrkové propusti.

Součástí cenové nabídky za 1 pracovní den potápěčských prací (nad i pod vodou) budou veškeré náklady spojené s opravou, tj. práce a dodávky vč. materiálu (materiál si zajistí dodavatel), doprava na místo opravy, svislý a vodorovný přesun osob a materiálu, pomocné konstrukce, tj. lešení, závěsné lávky apod. Součástí cenové nabídky za 1 pracovní den je také ekologická likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci oprav.

Oprava bude provedena dle návrhu pracovně technologického postupu viz. příloha.

Termín zahájení oprav určí provozovatel.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení oprav v rozsahu:

- půdorys + pohled+ řez s lokalizací poruch a způsobem provedení opravy

- popis specifikace použitých materiálů k odstranění poruchy

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace, videozáznamu a dokumentace skutečného provedení bude předána zástupci Poh nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky:** 6/2021–9/2021…. 10 pracovních dnů

**Místo plnění zakázky:** Jez Stranná

**Požadavky na materiál a provádění prací:**

Je-li v technickém zadání, nebo technologickém postupu prací, definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tom případě uchazeč v nabídce uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku. Zadavatel připouští použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných prvků. Za použití jiných než v technickém zadání navržených specifikací (materiál, stroje a zařízení) však zpracovatel technického zadání nenese žádnou odpovědnost!

**Přílohy:**

jez a štěrková propust foto.docx

Jez Stranná\_KN.xlsx

Jez Stranná-průzkum potápěčů z prohlídky jezu 2019.pdf

Návrh pracovně technologického postupu prací.docx