**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***MVE Kadaň – potápěčské práce 2021“***

Č. PL: 2 17 20 084

Č. akce: 217 680

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- potápěčské práce při montáži provizorního hrazení na horní a dolní vodě MVE Kadaň před započetím opravy ucpávky včetně dotěsnění průsaků vody (těsnící materiál zajistí zhotovitel)

- kontrola sedimentů před česlemi vtoku MVE, odstranění náplavů a očištění česlí (1 den čištění)

- kontrola konstrukce hydraulického profilu vtoku MVE

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Zpráva o zjištěném stavu bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

**Doba plnění zakázky:** 7/2021-8/2021…. Celkem 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** MVE Kadaň

**Přílohy:**

VD Kadaň MVE KN.xlsx

MVE Kadan.pdf