|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7209 | 006 | 01 | 08698 | LOUČKA |

## Stručná charakteristika řešeného území

Loučka je středně velká obec místního významu, nachází se asi 10,0 km severozápadně od města Valašské Klobouky. Zástavba se rozprostírá okolo st. silnice II/488 v Přírodním parku Vizovické vrchy. Jižní část obce se nachází v CHKO Bílé Karpaty. Obcí protéká bezejmenný potok ústící do Sviborky. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2016 v obci 507 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 520 osob. Zástavba se rozkládá v nadmořské výšce 415 – 460 m n.m.

## Stávající stav

Zájmové území je z hlediska řešení kanalizace rozděleno na dvě spádově orientované části. Obec má vybudovánu kombinovanou kanalizační síť (jednotná i splašková kanalizace). Stávající stoky jednotné kanalizace byly po odlehčení na dešťových oddělovačích zaústěny do páteřního přivaděče vedoucího na ČOV uvedenou do trvalého provozu v roce 2003.

V části zástavby je vybudován oddílný kanalizační systém. Z části zástavby podél komunikace do Slopného jsou splaškové OV přečerpávány do gravitačního přivaděče na ČOV, rovněž jsou obdobným způsobem přečerpávány splaškové OV z domova důchodců.

### Údaje o kanalizaci

* délka kanalizace je cca 5 240 m DN 250 – DN 800
* 2x ČS, délka výtlačného potrubí je cca 380 m DN 80
* 95% obyvatel je napojeno na veřejnou kanalizaci

## Výhled

Postupně bude probíhat odpojování zbylých septiků na přípojkách odpadních vod do stávající kanalizace. V budoucnu bude technologie likvidace OV řešena dle požadavků na likvidaci odpadních vod v povodí výhledové nádrže Vlachovice.

Část k.ú. obce se nachází v povodí koupacích vod, všechny objekty, které se zde vyskytují, musí mít zajištěnu likvidaci odpadních vod v souladu s vodním zákonem (omezení vnosu fosforu do vod povrchových).