#### Průvodní zpráva

**A.1. Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

**a) Název stavby**

Merta, Sobotín – oprava koryta toku ř.km 4,220-5,614

**b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)**

Místo stavby: Sobotín [540986]

Katastrální území: k. ú. Sobotín [752061]

Okres: Šumperk

Parcelní čísla pozemků: 1522/1, 1522/4, 1522/25, 1797, 1793

Č. hydrologického pořadí: 4-10-01-0720

Vodní tok: Merta IDVT 10100445

**c) Předmět projektové dokumentace**

Předmětem PD je obnovení plné funkčnosti koryta toku, které bude spočívat v opravě břehového opevnění a kamenných patek, sanace nátrží a stabilizačních prahů.

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Dřevařská 11

602 00 Brno

IČO: 708 90 013

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60

779 00 Olomouc

Slavomír Šiška, autorizace č. 0401755

IČO: 285 71 690

**A.2. Členění stavby na objekty**

Stavba je členěna na stavební objekty proti směru toku pro přehlednější orientaci:

* SO 01 – oprava podemletého PB opevnění u pozemku parc.č. 847
* SO 02 – oprava LB opevnění včetně vyčištění koryta v blízkosti prahu č.1
* SO 03 – oprava LB a PB opevnění v blízkosti prahu č.2,3 a oprava LB opevnění u prahu č.4
* SO 04 – oprava LB a PB nátrží a opevnění v blízkosti prahu č.5
* SO 05 – oprava PB nátrží a opevnění u pozemku parc.č. 516/2 a 470/5
* SO 06 – oprava LB a PB opevnění u pozemku parc.č. 1823
* SO 07 – oprava LB a PB opevnění a nátrží u pozemku parc.č. 398/1

**A.3. Seznam vstupních podkladů**

* Vodohospodářská mapa
* Mapa katastru nemovitostí v digitálním formátu
* Geodetické zaměření zájmového území vyneseného do grafického prostředí
* Terénní pochůzka s pracovníky Povodí Moravy s.p.

V Olomouci, 07/21 Ing. Vratislav Běhal

Slavomír Šiška