**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Fláje – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 06 21 067

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme zajištění těchto potápěčských prací:

- kontrola a očištění kobky, česlí nátoku a ochranné stříšky nad kobkou do potrubí LMG (kóta 692,00 m n. m).

- kontrola a očištění konstrukcí odběrného objektu (hradící tabule, vodící profily, dosedací práh, očištění jemných česlí na kótě 709,25 m n. m.

- odběr vzorků sedimentu u hráze pro VHL Teplice.

Doporučení uvedená ve zprávě potápěčů z r. 2021 nejsou s ohledem na manipulace s tabulí v souč. době potřeba řešit.

Předpoklad 3 dny potápěčských prací v hl. pod 13 m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději do 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

**Doba plnění zakázky:** 8-9/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Fláje

**Přílohy:**

VD\_Fláje\_OO\_KN.xlsx

VD Fláje\_KN\_potáp.xlsx

TZ VD Fláje\_2021.docx