**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Kamenička – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 01 21 055

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:

1/ Kontrola stavu vodárenských odběrů, kontrola vtokových košů a jejich očištění od naplavenin.

1. horizont na kótě 568,45 m n. m.

2. horizont na kótě 571,45 m n. m.

3. horizont na kótě 572,45 m n. m.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

2/ Periodická kontrola prostoru vtoku nátoku do spodních výpustí (1 x 2 roky) dle požadavku TBD.

Nálezová zpráva bude vypracována a předána nejpozději 10 dnů od ukončení prováděných prací a kontrol.

Předpoklad 2 dny potápěčských prací v hl. pod 13 m + kontrola SV.

**Doba plnění zakázky:** 8-9/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Kamenička

**Přílohy:**

VD Kamenička.pdf

VD Kamenička\_KN.xlsx