**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Sedlec – potápěčské práce“***

Č. PL: 3 03 21 083

Požadujeme zajištění těchto prací:

Dle požadavku TBD požadujeme provést potápěčské práce se zaměřením na stav těchto konstrukcí: 2 x nátoky do SV, 2 x nátoky do odběrného závlahového potrubí, 1 x nátok do potrubí pro zachování MZP, česle a dubové hrazení před SV bránící posunu sedimentu.

Tyto práce nelze provést jinak než potápěčsky. VD se nachází v PR Sedlec a nejsou zde prováděny periodické výlovy.

Předpokládaný časový harmonogram prací: 1. den – příprava pracoviště, kontrola objektů VD + očištění česlí na SV.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 7–8/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Sedlec

**Přílohy:**

TZ VD Sedlec 2018.pdf

Situace.pdf