**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Kadaň – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 03 21 062

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti) 18 ks trysek (pole č. 1, č. 2, č.3)

- kontrola nátoků do SV.

Termín provedení sdělí provozovatel.

Předpoklad 1 den potápěčských prací v hl. do 13 m den.

Zpráva o zjištěném stavu bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

**Doba plnění zakázky:** 6-9/2022

**Místo plnění zakázky:** VD Jirkov

**Přílohy:**

VD Kadan.pdf

Tryska VD.pdf

VD Kadaň\_KN\_potáp.xlsx