**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Klášterec – potápěčské práce 2022“***

Č. PL: 2 03 21 061

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- práce při montáži a těsnění provizorního hrazení horní a dolní vody klapky č. 2 VD Klášterec

(těsnící materiál zajistí zhotovitel).

Termín provedení sdělí provozovatel.

Zpráva o zjištěném stavu bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

- provedení kontroly hydromotorů včetně jejich krytů a celkového stavu ve vývaru jezových polí 1 a 3

Zpráva o zjištěném stavu bude předána nejpozději do 10 dnů od provedení kontroly.

Předpoklad 1 den potápěčských prací v hl. do 13 m.

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 6–8/2022

**Místo plnění zakázky:** Jez Klášterec

**Přílohy:**

VD Klášterec\_KN.xlsx