Název prvku | Typ1) prvku | Vrstva (číslo - název)2) | Barva3) | Tl. 4) | Typ čáry5) | Font 6) | VT | ST | Značka7)
|  | OBJEKTY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ |  |  |  |  |
SKUTEČNÝM PUDORISEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
priska elektrická | L,P | 21 -IS_pudorisem | červená | 1 | plná | - | - | - | -
priska sdělovacího vedení | L,P | 21 -IS_pudorisem | fialová | 1 | plná | - | - | - | -
priska plynová | L,P | 21 -IS_pudorisem | žlutá | 1 | plná | - | - | - | -
priska nerozlišená | L,P | 21 -IS_pudorisem | černá | 1 | plná | - | - | - | -
telefonní budka | L,P | 21 -IS_pudorisem | fialová | 0 | plná | - | - | - | -
POVRCHOVÉ ZNAKY - bez určení sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |
označník - patník | B | 22 -IS_znaky | černá | 0 | plná | - | - | - | OZNPAT
označník - tyč | B | 22 -IS_znaky | černá | 0 | plná | - | - | - | OZNTYC
vstupní šachta podzemního vedení bez rozlišení | B | 22 -IS_znaky | černá | 0 | plná | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta do podz. objektu neověř. půd. | B | 22 -IS_znaky | černá | 0 | plná | - | - | - | 6091 -pzsneov
sloup bez rozlišení | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6010 -ezsl
sloup betonový | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6011 -SLB
sloup dřevěný | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6012 - SLD
sloup kovový | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6013 -SLK
střešník nadzemního vedení | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6014 -STRE
stožár příhradový | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6021 -ezslprih
konzola nadz. vedení | B | 22 -IS_znaky | červená | 0 | plná | - | - | - | 6031 -eznk
priska nerozliš. - pokud není zam. skut. Půdorys. | B | 22 -IS_znaky | černá | 0 | plná | - | - | - | 6661 -ezprisk
šoupě nerozlišené | B | 22 -IS_znaky | černá | 0 | plná | - | - | - | 6140 -pzsoup
OSTATNÍ ELEK. VEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
hlásič požární ochrany volně stojící | B | 23_elek_ostatni_zn | fialová | 0 | 0 | - | - | - | 6760 -eztlfpo
hlásič požární ochrany na objektu | B | 23_elek_ostatni_zn | fialová | 0 | 0 | - | - | - | 6761 -eztlfpok
hlásič policie | B | 23_elek_ostatni_zn | fialová | 0 | 0 | - | - | - | 6770 -ezpolic
hlásič policie na objektu | B | 23_elek_ostatni_zn | fialová | 0 | 0 | - | - | - | 6771 -ezpolick
venkovní hodiny na stožáru | B | 23_elek_ostatni_zn | fialová | 0 | 0 | - | - | - | 6780 -ezhodiny
venkovní hodiny na objektu | B | 23_elek_ostatni_zn | fialová | 0 | 0 | - | - | - | 6781 -ezhodk
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 43_elek_ostatni | červená | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 43_elek_ostatni | červená | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 43_elek_ostatni | červená | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 43_elek_ostatni | červená | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
VEŘEJNÝ ROZHLAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
rozhlasový reproduktor | B | 25 -rozhlas_zn | fialová | 0 | plná | - | - | - | 6790 -ezrozhl
rozhlasový reproduktor na objektu | B | 25 -rozhlas_zn | fialová | 0 | plná | - | - | - | 6791 -ezrozhlk
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 45 -rozhlas | fialová | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 45 -rozhlas | fialová | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 45 -rozhlas | fialová | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 45 -rozhlas | fialová | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
lampa volně stojící | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6560 -ezlampa
lampa na objektu | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6561 -ezlampak
svítidlo slavnostního osvětlení na stožáru | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6570 -ezlamsl
svítidlo slavnostního osvětlení na objektu | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6571 -ezlampsk
svítidlo slavnostního osvětlení na soklu | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6580 -ezlampss
dělící bod veřejného osvětlení | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6681 -kabsp
zapínací bod veřejného osvětlení | B | 26 -osvetlení_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6691 -ezpris
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 46 -osvetlení | červená | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 46 -osvetlení | červená | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 46 -osvetlení | červená | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 46 -osvetlení | červená | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
KOLEKTORY |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
vstupní šachta podzemního vedení | B | 27 -kolektory_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta do podz. objektu neověř. půd. | B | 27 -kolektory_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
redukční šachta | B | 27 -kolektory_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | 6831 -pzsred
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
Kolektor - podzemní (geo./ přibližně) | L | 47 -kolektory | tmšedá | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
- nadzemní (geo./ přibližně) | L | 47 -kolektory | tmšedá | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
Kabelovod - podzemní (geo./ přibližně) | L | 47 -kolektory | fialová | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
- nadzemní (geo./ přibližně) | L | 47 -kolektory | fialová | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 47 -kolektory | černá | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 47 -kolektory | černá | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
SKUTEČNÝ PUDORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
obrys skutečného půdorisu podzemního objetu | L,P | 47 -kolektory | černá | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
PRODUKTOVODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 28 -produktovody_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 28 -produktovody_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
vstupní šachta | B | 28 -produktovody_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta - neověřeného půdorysu | B | 28 -produktovody_zn | černá | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 48 -produktovody | černá | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 48 -produktovody | černá | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 48 -produktovody | černá | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 48 -produktovody | černá | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
VODOVODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
vstupní šachta | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta - neověřeného půdorysu | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
vzdušníková šachta | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6101 -pzsvzduc
šachta vodoměrná | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6111 -pzsvod
hydrant nadzemní | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6120 -pzhydnz
hydrant podzemní | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6130 -pzhydpz
šoupě vodovodní a plynovodní | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6140 -pzsoup
vodovodní výpusť | B | 29 -vodovody_zn | zelená | 0 | 0 | - | - | - | 6181 -pzvodvyp
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 49 -vodovody | zelená | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 49 -vodovody | zelená | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 49 -vodovody | zelená | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 49 -vodovody | zelená | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
KANALIZACE |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
vstupní šachta | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta - neověřeného půdorysu | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
šachta kanalizační kulatá | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6200 -pzspotr
větrací šachta na kanalizaci | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6210 -pzsvetr
oddělovač deště (šachta) | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6220 -pzsdest
uliční vpusť | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6301 -pzvpust
spadliště | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6310 -pzspad
vyústění | B | 30 -kanalizace_zn | hnědá | 0 | 0 | - | - | - | 6181 -pzvodvyp
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 50 -kanalizace | hnědá | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 50 -kanalizace | hnědá | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 50 -kanalizace | hnědá | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 50 -kanalizace | hnědá | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
PLYN |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
vstupní šachta | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta - neověřeného půdorysu | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
šoupě plynové | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6140 -pzsoup
čichačka | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6380 -pzcich
kontrolní vývod napěťové ochrany | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6391 -pzkmvnz
kapák | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6410 -pzodvod
distribuční regulátor | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6421 -pzdistrr
síťový regulátor | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6431 -pzsitr
kompenzátor | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6441 -pzkomp
odfukovací trubka | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6451 -pzodfuk
šachta s šoupátkovým uzávěrem | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6481 -pzsoup
ochoz na plynovodu, jednostranný | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 64911 -pzochozj
ochoz na plynovodu oboustranný | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6501 -pzochozo
priska plyn-HUP (mimo budovy) | B | 31 -plyn_zn | žlutá | 0 | 0 | - | - | - | 6661 -pzprisk
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 51 -plyn | žlutá | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 51 -plyn | žlutá | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 51 -plyn | žlutá | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 51 -plyn | žlutá | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
TEPLOVODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 32 -teplovody_zn | modrá | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 32 -teplovody_zn | modrá | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
označník - bez rozlišení | B | 32 -teplovody_zn | modrá | 0 | 0 | - | - | - | OZNBEZ
vstupní šachta | B | 32 -teplovody_zn | modrá | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta - neověřeného půdorysu | B | 32 -teplovody_zn | modrá | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 52 -teplovody | modrá | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 52 -teplovody | modrá | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 52 -teplovody | modrá | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 52 -teplovody | modrá | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
SILNOPROUD |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
vstupní šachta | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6081 -pzsbrd
vstupní šachta - neověřeného půdorysu | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6091 -pzsneov
stožár vysílací nebo retranslační stanice | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6040 -ezvysil
kabelová spojka | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6641 -kabsp
elektrárna, spín. stanice, transformovna - popis | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6650 -ezelektr
(rozdělovací) rozvodná instalační skříň PRIS | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6661 -ezpris
transformátor | B | 33 -silnoproud_zn | červená | 0 | 0 | - | - | - | 6671 -eztransf
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 33 -silnoproud | červená | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 33 -silnoproud | červená | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 33 -silnoproud | červená | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 33 -silnoproud | červená | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -
SLABOPROUD - SDĚLOVACÍ VEDENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
ZNAČKY |  |  |  |  |  |  |  |  |
OZNPAT | B | 34 -telefony_zn | filaová | 0 | 0 | - | - | - | OZNPAT
OZNTYC | B | 34 -telefony_zn | filaová | 0 | 0 | - | - | - | OZNTYC
veřejná hovorna, telefonní budka | B | 34 -telefony_zn | filaová | 0 | 0 | - | - | - | 6750 -eztlfbud
veřejný telefonní automat na objektu | B | 34 -telefony_zn | filaová | 0 | 0 | - | - | - | 6751 -eztlfbuk
rozvaděč - sloupek | B | 34 -telefony_zn | filaová | 0 | 0 | - | - | - | 6755 -ezUR
kabelová komora | B | 34 -telefony_zn | filaová | 0 | 0 | - | - | - | 6751 -ezKK
TRASY |  |  |  |  |  |  |  |  |
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 54 -telefony_zn | filaová | 1/ 0 | čárkovaná | - | - | - | -
podzemní (zaměřeno/ přibližně) | L | 54 -telefony_zn | filaová | 1/ 0 | přerušovaná | - | - | - | -
POPISY |  |  |  |  |  |  |  |  |
trasy | T | 54 -telefony_zn | filaová | 0 | plná | arial | 1,5 | 1,5 | -
objektů, značek | T | 54 -telefony_zn | filaová | 0 | plná | standard | 1,5 | 1,5 | -