# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Luhačovický potok, Pozlovice, ř.km 16,306, oprava limnigrafické stanice - přítok

Místo stavby: vodní tok Luhačovický potok, ř.km 16,3060,

č.parc. 3389, 3388 a 3373 k.ú. Pozlovice

Předmět dokumentace: oprava limnigrafické stanice a poškozených částí opevnění koryta toku

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu limnigrafické stanice v ř.km 16,306. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty.

Součástí opravy limnigrafické stanice je odstranění části opevnění levého břehu koryta toku včetně schodiště a opevnění dna v prostoru limnigrafické stanice a nahrazení opevněním a schodištěm novým v půdorysu opevnění a schodiště odstraněného a odstranění poškozeného potrubí propojujícím koryto toku s šachtou limnigrafické stanice a nahrazením potrubím novým v trase potrubí odstraněného.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu

- informace o průběhu IS

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 06. 2022 Ing. Jan Varadínek