KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 4 – PROVOZ OLOMOUC

**Významný vodní tok Malonínský potok (IDVT 10191567)**

Sečení v ř.km 6,700 – 7,500, v k.ú. Bělá u Jevíčka, k. ú. Malonín

* Sečení levého i pravého břehu významného vodního toku Malonínský potok na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc.č.984, 983/1,2,5,4 a 146/2 v k.ú. Bělá u Jevíčka a parc.č.35/1, 172/3, 355/1,3,4,8 a 8 v k.ú. Malonín, a to od č.p. 67 (ř.km 6,700) po č.p.104 (ř.km 7,500).
* Celková délka úseku je 0,800 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 4 763 m2, pozemky toku jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
* Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
* Práce zahrnují odstranění rostoucích dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm, ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách. Práce nezahrnují odstranění rostoucích dřevin (stromů i keřů), ty budou ponechány.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Řádné seznámení se s terénem před provedením prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů a okolí.
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Termín provádění prací: 2x ročně - **15. 5. – 15. 6. a 15. 9. – 15.10.**

Technický dozor akce: **ZlámalPetr,** [**zlamal@pmo.cz**](mailto:polaskova@pmo.cz)**, +420 728 549 436**

**Přílohy:** - situace

Situace:



