**VVT BYSTŘIČKA A VVT MOŠTĚNKA**

**Souhrnný popis:**

1. Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm bude proveden po obou březích včetně dna koryta toku.
2. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota **nesmí být ponechána** v korytě vodního toku vč. břehů.
3. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla,   
   a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob**.**

**Popis 1. úseku: VVT Bystřička, k.ú. Dřevohostice, ř.km 0,947 – po soutok**

Sečení obou břehu včetně dna na parc .č. 1416/3 a 1416/4 v k.ú. Dřevohostice v úseku od silničního mostu v blízkosti domu č.p. 24 v obci Dřevohostice po soutok z VVT Moštěnka

Celková délka úseku je 947 m a celková výměra pozemků je 16 729 m2. Trávou je zarosteno cca 2/3 pozemku, součástí je i posečení a mulčování nánosů v korytě toku.

**Popis 2. úseku: VVT Moštěnka, k.ú. Dřevohostice, Turovice, od soutoku – po ř. km 23,878**

Sečení obou břehů včetně dna na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. parc .č. 1416/4, 1417/2, 1417/1 v k.ú. Dřevohostice a parc.č 879 a 878 v k.ú. Turovice   
v úseku od soutoku Moštěnky z Bystřičkou po lávku pro osobní auta na konci obce Turovice.

Celková délka úseku je 1772 m a celková výměra pozemků je 49 829 m2. Trávou je zarosteno cca 2/3 pozemku, součástí je i posečení a mulčování nánosů v korytě toku.

Doporučené strojní vybavení:křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně - první pokos do 1. 7. a druhý pokos do 30.9**

Technický dozor akce: **Bc. Jan Behúň,** [**behun@pmo.cz**](mailto:behun@pmo.cz)**, +420 602 540 660**

**Přílohy:** - situace, foto

Situace:





Foto:









