# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Tvorovický potok, km 1,600 - 3,500, Měrovice nad Hanou - oprava opevnění a odstranění nánosu

Místo stavby: Koryto Tvorovického potoka v km 1,600 - 3,500

Předmět dokumentace: Oprava opevnění a odstranění nánosů

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu opevnění dna a svahů koryta, opravu spádového skluzu a odstranění nánosu ze dna koryta Tvorovického potoka v km 1,600 - 3,500. Dále je součástí stavby odstranění stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku a bránící bezvadnému provedení díla. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- investiční záměr "Tvorovický potok, km 1,600 - 3,500, Měrovice nad Hanou - oprava opevnění a odstranění nánosu" 15. 9. 2020

- zaměření stávajícího stavu

- informace o průběhu IS

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 02. 2021 Ing. Jan Varadínek