Obsah

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 2 -

A.1 Identifikační údaje - 2 -

A.1.1 Údaje o stavbě - 2 -

A.1.2 Údaje o stavebníkovi (žadateli) - 3 -

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace - 3 -

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení - 3 -

A.3 Seznam vstupních podkladů - 3 -

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **„Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900“** |
| Místo stavby: | Obec: Vranovice, Uherčice  Jihomoravský kraj, Okres Brno – venkov, Břeclav, ORP Pohořelice, Hustopeče  Vodní tok: Říčka – Šatava [IDVT 10219478]  ř. km: 6,560 – 6,900  Číslo DHM: 217070  **Vlastní stavbou (udržovací práce) budou dotčeny:** ***Odstranění zemního nánosu z průtočného profilu náhonu Šatavy, oprava revizních a manipulačních objektů je navrženo na stavbou dotčených pozemcích (dočasné zábory):***   * *Česká republika (Povodí Moravy, s.p.)*  → p. č. 3919/3, 3919/4, 3919/30 v k. ú. Uherčice u Hustopečí → p. č. 3638, 4209, st.1401 v k. ú. Vranovice nad Svratkou   ***Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po lesních zpevněných komunikacích, konkrétně budou dotřeny pozemky:***   * *Česká republika (Povodí Moravy, s.p.)*  → p. č. 3919/3, 3919/4, 3919/29, 3919/30, st.686/1 v k. ú. Uherčice u Hustopečí → p. č. 3638, 4151, 4209, st.1401 v k. ú. Vranovice nad Svratkou * *Česká republika (Lesy České republiky, s.p.)* → p. č. 3770/197, 3770/198, 3770/206, 3770/207, 3905, 3906, 3907, 3920/1, 3920/3, 3921/1, 3923, 3926, 3927, 5043, st.686/4 v k. ú. Uherčice u Hustopečí * *Obec Vranovice* → p. č. 3731 v k. ú. Vranovice nad Svratkou   ***Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6. Jedná se o pozemky stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí.*** |
| Předmět dokumentace: | *Účel stavby* – Vyčištění zatrubněného náhonu a části otevřeného koryta na nátoku a výtoku od naplaveného sedimentu. Součásti dokumentace je oprava poškozených částí revizních šachet a manipulačních objektů tak, aby došlo ke zlepšení stavebně technického stavu vodního díla, prodloužení jeho životnosti a tím k zajištění sanitárního průtoku do Vranovic. |
| Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DSPr) |

### Údaje o stavebníkovi (žadateli)

|  |  |
| --- | --- |
| Žadatel a investor: | Povodí Moravy, s.p. |
| IČ: | 70890013 |
| DIČ: | CZ70890013 |
| Adresa: | Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, Brno |
| Správce vodního díla: | Povodí Moravy, s.p., Závod Střední Morava |
| Zástupce investora: | MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel |

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. |
| IČ: | 87951142 |
| DIČ: | CZ8301111137 |
| Adresa: | Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice |
| Odpovědný projektant: | Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728 |

## Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Předmětná stavba není členěna na stavební objekty, neobsahuje žádná technologická zařízení.

## Seznam vstupních podkladů

* Záměr investora,
* Projektová dokumentace „Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900“ – PD zpracovaná ve stupni k ohlášení udržovacích prací / popř. k žádosti o vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, červen 2022,
* Podrobná prohlídka řešeného území, duben 2022,
* Geodetické zaměření v souřadnicovém sytému S-JTSK a výškovém systému Bpv, duben 2022,
* Rozbor sedimentu z koryta vodního toku, Laboratoř ENVIREX spol. s.r.o. Chotěboř, zkušební laboratoř č. 1332 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 protokol o zkoušce č. 2207/22 ZE DNE 25.5.2022,
* Katastrální mapa lokality – DKM ČÚZK, červen 2022,
* Vodohospodářská mapa 1:50 000 (list 34-12 Pohořelice),
* Vyjádření orgánů státní správy a místní samosprávy a správců inženýrských sítí.

V Hostivicích, leden 2023