# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Ludkovický potok, Ludkovice, ř.km 7,424, oprava limnigrafické stanice a poškozených částí opevnění koryta toku

Místo stavby: vodní tok Ludkovický potok, ř.km 7,424,

č.parc. 2611/31, 1652/12 a 333 k.ú. Ludkovice

Předmět dokumentace: oprava limnigrafické stanice a poškozených částí opevnění koryta toku

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu limnigrafické stanice a poškozených částí opevnění koryta toku.V rámci dokumentace se řeší odstranění stávajícího oplocení, odstranění stávajícího objektu limnigrafické stanice a nahrazení objektem novým, odstranění stávajícího opevnění koryta toku u limnigrafické stanice a nahrazení opevněním novým a odstranění objektu stávající norné stěny a nahrazení objektem novým. Jedná se o jeden funkční celek, stavba není členěna na stavební objekty.

**A.3Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu

- informace o průběhu IS

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 06. 2022 Ing. Jan Varadínek