Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor životního prostředí

# Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Naše č. j.:* | *Naše Sp. Zn.:* |  | *Vyhotoveno dne:* |
| *JMK 27712/2024* | *S – JMK 170423/2023 OŽP-Bou* |  | *23.02.2024* |

###### R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve smyslu § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské zřízení“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „vodní zákon“) a § 15 odst. 1 písm. d) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon) a vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona přezkoumal podanou žádost včetně k ní doložených dokladů a projektové dokumentace a na podkladě ustanovení:

* § 13a Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
* § 94p odst. 1 stavebního zákona,
* § 15 odst. 1 vodního zákona,
* § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31.12.2023,
* § 148 odst. 2 správního řádu,

**společně umísťuje a povoluje**

**stavebníkovi, tj. podniku**

**Povodí Moravy, s. p.,**

**Dřevařská 932/11,**

**602 00 Brno,**

**IČ: 70890013**

**záměr**   
**„Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, napojení odstavených ramen D20 a D21“ a vydává povolení ke kácení dřevin.**

**Stručně k věci:**

Záměrem je oboustranné napojení ramene D20 a jednostranné napojení (na dolním konci) ramene D21 na řeku Dyji. Rameno D20 bude napojeno tím způsobem, že dojde k zasypání stávající trasy řeky Dyje a veškerá voda bude protékat znovu napojeným ramenem. Zasypáním trasy původního koryta se umožní znovu napojení ramene D20 do aktivně protékané říční sítě řeky Dyje. Pro napojení ramene D21 na dolním konci, není potřeba budovat rozdělovací objekt. Napojení ramene D20 bude provedeno na obou koncích odstaveného ramene, a to na plnou šířku a hloubku odstaveného ramene. Napojení ramene D21 bude provedeno pouze na dolním konci, opět na plnou šířku a hloubku odstaveného ramene. Dočasný přístup na staveniště bude zajištěn z asfaltové komunikace procházející oborou Soutok. Pozemky pro napojení ramen na řeku Dyji se nachází v extravilánu města Břeclav v nadmořské výšce cca 150-155 m n.m. V rámci akce bude pokáceno 62 kusů stromů a bude provedena náhradní výsadba 62 ks.

**Součástí stavby jsou stavební objekty:**

SO-01 Oboustranné napojení ramene D20,

SO-02 Napojení ramene D21 na dolním konci,

SO-03 Zasypání stávajícího koryta řeky Dyje,

SO-04 Dosypání ochranné hráze.

**SO-01 Oboustranné napojení ramene D20**

Napojení ramene na řeku Dyji bude provedeno na obou koncích odstaveného ramene, a to na plnou šířku a hloubku odstaveného ramene vůči stávajícímu dnu a šířce řeky Dyje.

Směrem k hlavnímu toku se koryto natáčí tak, aby došlo k plynulému napojení břehu i osy koryta. Stejně tak bude v propojení realizováno plynulé napojení na úroveň dna stávajícího koryta. Napojením odstaveného ramene dojde k vytvoření přirozeného meandru, který byl v minulosti přirozenou součástí řeky Dyje. Vytvořením meandru dojde k prodloužení řeky, zároveň dojde ke zpomalení odtoku vody. Na horním konci ramene D20 je třeba prokopat cca 70 m zeminy oddělující odstavené rameno od řeky Dyje. Průkop bude realizovaný na ploše cca 3 600 m2 s hloubkou cca 3,8 m. Na spodním konci se jedná o vzdálenost cca 60 m k toku Dyje. Průkop bude realizovaný na ploše cca 2 700 m2 s max. hloubkou cca 3,8 m. Celkové množství vytěženého materiálu bude cca 22 000 m3.

Přebytečný materiál bude odvezen na dosypání ochranné hráze. Odhalené břehové hrany nátoku a výtoku z částečně napojeného ramene D21 budou opevněny rovnaninou z lomového kamene.

**SO-02 Napojení ramene D21 na dolním konci**

Napojení ramene D21 na řeku Dyji, bude provedeno pouze na dolním konci odstaveného ramene, a to na plnou šířku a hloubku odstaveného ramene vůči stávajícímu dnu a šířce řeky Dyje.

Směrem k hlavnímu toku se koryto natáčí tak, aby došlo k plynulému napojení břehu i osy koryta. Stejně tak bude v propojení realizováno plynulé napojení na úroveň dna stávajícího koryta. Na dolním konci ramene D21 je třeba prokopat zemní pilíř o délce cca 65 m, oddělující odstavené rameno od řeky Dyje. Průkop bude realizovaný na ploše cca 2 500 m2 s hloubkou cca 3,5 m. Celkové množství vytěženého materiálu bude cca 5 500 m3.

Přebytečný materiál bude odvezen na dosypání ochranné hráze. Odhalené břehové hrany nátoku a výtoku z částečně napojeného ramene D21 budou opevněny rovnaninou z lomového kamene.

**SO-03 Zasypání stávajícího koryta řeky Dyje**

V 80-tých letech minulého století zde byl vodní režim výrazně ovlivněn. Došlo k regulaci řeky Dyje – řeka byla napřímena tak, aby voda z lokality co nejrychleji odtekla. Přirozené meandrování řeky bylo zrušeno.

Úkolem projektové dokumentace je navrácení přirozeného tvaru zpět. Odstavené rameno, které tvořilo v minulosti meandr, bude znovu napojeno do aktivně protékané říční sítě. Umělé, napřímené koryto řeky Dyje bude zasypáno vytěženou zeminou ze zemních pilířů.

Celkově bude pro zásyp řeky použito cca 18 000 m3 zeminy. Přebytečná zemina z odkopu pilířů mezi rameny D20 a D21 bude použita k vytvoření přitěžovací lavice ochranné hráze.

Zásyp bude proveden cca 0,5 m pod stávající břehovou hranu. Návodní i vzdušný líc zásypu bude opevněn rovnaninou z lomového kamene.

**SO-04 Dosypání ochranné hráze**

V rámci projektu dojde k ohumusování a zatravnění dotčených ploch stavební mechanizací.

Napojením odstaveného ramene vznikne uzavřená oddělená plocha „břicha“ ramene. Vznikne tak nový ostrov.

Vytěžený materiál z výkopu zemních pilířů bude primárně využit na zásyp stávajícího napřímeného koryta řeky Dyje. Přebytečný výkopek bude využit na dosypání ochranné hráze na české straně.

Vytvořením přitěžovací lavice u ochranné hráze dojde ke zmírnění sklonů. Koruna hráze je v současné době zpevněna štěrkodrtí. Do koruny hráze nebude zasahováno. Koruna hráze zůstane na stejné výškové úrovni. Dojde pouze ke zpozvolnění sklonů břehů. Zmírněním sklonů břehů bude zajištěna lepší údržba ochranné hráze, zejména kosení. Dosypaný úsek bude vysvahován, ohumusován a oset travní směsí.

Na dosypání ochranné hráze bude použito zbývající množství zeminy.

**Pozemky dotčené stavbou:**

k. ú. Břeclav

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D20** |  |  |  |  |  |
| **Číslo parcely KN** | **Druh pozemku** | **způsob využití** | **Vlastník pozemku** | **Číslo LV** | **Celková výměra m2** |
| **3745/11** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 5 667 |
| **3745/10** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 8 792 |
| **3745/6** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 14 286 |
| **3745/8** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 17 624 |
| **3450/8** | ostatní plocha | neplodná půda | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 736 |
| **3450/9** | ostatní plocha | neplodná půda | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 465 |
| **3450/4** | lesní pozemek | X | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 1 094 |
| **3450/1** | lesní pozemek | X | Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50 008 Hradec Králové | 5549 | 349 444 |
| **3745/7** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 602 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D21** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Číslo parcely KN** | **Druh pozemku** | **způsob využití** | **Vlastník pozemku** | **Číslo LV** | **Celková výměra m2** |
| **3745/10** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 8 792 |
| **3450/5** | ostatní plocha | neplodná půda | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 884 |
| **3745/5** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 1124 | 14769 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přisypání ochranné hráze** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

k. ú. Poštorná

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D20** |  |  |  |  |  |
| **Číslo parcely KN** | **Druh pozemku** | **způsob využití** | **Vlastník pozemku** | **Číslo LV** | **Celková výměra m2** |
| **3113/4** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 438 | 6 349 |
| **3113/7** | vodní plocha | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 438 | 2 839 |
| **3113/6** | ostatní plocha | jiná plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 438 | 1 056 |
| **3113/8** | ostatní plocha | jiná plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 438 | 288 |
| **3113/9** | ostatní plocha | jiná plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 438 | 400 |
| **3116/2** | vodní plocha | zamokřená plocha | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno | 438 | 927 |

Parcela č. 3113/1 bude využita pro zřízení zařízení staveniště a mezideponii zeminy – plocha bude do jednoho roku uvedena do původního stavu a znovu zemědělsky obhospodařována.

**Údaje o vodním díle:**

* hydrologické pořadí: 4-17-01-064,
* název toku: Dyje,
* správce toku a povodí: Povodí Moravy, s. p.,
* určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK (X, Y): D20: X=-583503 Y=-1215738,

D21: X=-583521 Y=-1215393,

přísyp: X=- 583065 Y=- 1215171,

* název a kód vodního útvaru: Dyje od toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná po tok Kyjovka (Stupava) (DYJ\_1260).

**Povolení ke kácení je § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném do 31.12.2023, vydáváno pro 62 ks těchto stromů:**

pozemek par. č. KN 3113/7 v k.ú. Poštorná:

7 ks vrby o obvodech kmenů 80-173 cm

pozemek par. č. KN 3745/5 v k.ú. Břeclav

4 ks vrby o obvodech kmenů 94-157 cm

pozemek par. č. KN 3745/10 v k.ú. Břeclav

3 ks vrby o obvodech kmenů 157-251 cm

pozemek par. č. KN 3745/6 v k,ú. Břeclav

19 ks vrby o obvodech kmenů 94-471

2 ks lípy o obvodech kmenů 110 a 110 cm

3 ks javoru jasanolistého o obvodech kmenů 94-110 cm

4 ks jasanu o obvodech kmenů 79-157 cm,

pozemek par. č. \_KN 3745/11 v k.ú. Břeclav

7 ks javoru jasanolistého o obvodech kmenů 94-126 cm

pozemek par. č. KN 3745/8 v k.ú. Břeclav

4 ks javoru jasanolistého o obvodu kmene 94-126 cm

pozemek par. č. KN 3745/11 v k.ú. Břeclav

2 ks vrby o obvodech kmenů 94 a 110 cm

3 ks javoru jasanolistého o obvodech kmenů 79-126 cm

2 ks vrby o obvodech kmenů 126-141 cm

pozemek par. č. KN 3113/4 v k.ú. Poštorná

2 ks vrby o obvodech kmenů 110 a 126 cm

**Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace s názvem „Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, napojení odstavených ramen D20 a D21“, autorizovaná Ing. Pavel Široký, ČKAIT 1006487, z 07/2022,
2. v souladu s § 152 odst. 3 stavebního zákona stavebník písemně oznámí Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to nejméně 10 dnů před zahájením stavebních prací. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně zdejšímu stavebnímu úřadu,
3. pro dokončení stavby se stanoví lhůta nejpozději do 31.12.2026,
4. investor zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků atd.,
5. projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení stavby,
6. pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání. Narušené povrchy budou po provedení prací uvedeny do původního stavu,
7. během výstavby nesmí dojít k znečistění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodě,
8. k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o evidenci všech vzniklých odpadů, včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám. Stavební látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu, hrázi ani v blízkosti vodního toku,
9. v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník v dostatečném předstihu (min. 10 dní) písemně oznámí vodoprávnímu úřadu a orgánu ochrany přírody Krajského úřadu Jihomoravského kraje fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:

* úvodní prohlídka po odstranění dřevin a sejmutí ornice,
* prohlídka po odkopání zemních pilíře ramene D21 a zprůtočnění tohoto ramene,
* závěrečná prohlídka po odstranění všech dočasných konstrukci v korytě řeky,

1. vodoprávní úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje a stavební úřad Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude v dostatečném předstihu (min. 10 dní) zván na kontrolní dny stavby,
2. před zahájením prací je stavebník povinen si ověřit existenci nadzemních a podzemních sítí vedených na staveništi, případně zajistit jejich vytýčení,
3. stavebník je povinen zajistit, aby práce týkající se cizích nadzemních a podzemních sítí a v jejich ochranném pásmu vedených na staveništi, byly prováděny podle pokynů vlastníků a správců těchto zařízení,
4. v případě činnosti v ochranném pásmu nadzemního vedení eg.d, a. s., budou dodrženy podmínky uvedené v jejím stanovisku ze dne 25.01.2024, zn. M49992-27111581,
5. dle ust. § 115 stavebního zákona se stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu,
6. spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři stavebník předloží vodoprávnímu úřadu všechny potřebné doklady podle § 22 vyhlášky   
   č. 183/2018 Sb. a podle § 121 a § 122 stavebního zákona,
7. bude respektováno na omezení nákladní dopravy ulicí Nová ve městě Lanžhot, přes intravilán města Lanžhot je možné v rámci stavby jezdit auty v kategorii do 3,5 t,

vyjádření KrÚ JMK, OŽP, ze dne 07.12.2023, č. j. JMK 163437/2023

1. veškeré stavební a terénní práce musí být prováděny mimo období 15.12. až 15.08.,
2. v průběhu stavebních prací nesmí dojít k nevratné disturbanci vodních a na vodu vázaných ekosystémů,
3. budou dodržena doporučení uvedená ve vyjádření KrÚ JMK, OŽP, ze dne 07.12.2023, č. j. JMK 163437/2023,

MěÚ Břeclav, povodňový orgán, protokol z ústního jednání

1. pro stavbu bude zpracován povodňový plán v souladu s povodňovým plánem vyššího územního celku,

závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 29.03.2023, č. j. MUBR 37440/2023,

1. v rámci provedení záměru bude vytěženo 28 800 mg výkopové zeminy, která má být použita na místě stavby v rámci záměru rovnovážné dynamiky odtokových poměrů řeky Dyje. Tato zemina tak nebude odpadem. Stavebník doloží správnímu orgánu doklady o její kvalitě, která musí vyhovět limitům pro využití odpadů zasypáváním dle podmínek stanovených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Bez předložení a ověření těchto dokladů není možné provést kolaudaci stavby. Pokud nebude pro užívání stavby vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady MěÚ Břeclav před zahájením stavby. V případě, že nevyhoví těmto limitům, musí být se zeminou nakládáno jako s odpadem,

závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 03.04.2023, č. j. MUBR 48284/2023

1. v dostatečném časovém předstihu, před zahájením prací, bude prověřena archeologická situace v prostoru plánovaných stavebních a zemních zásahů. Pokud výsledky průzkumu vyhodnotí, že by mohlo dojít k ohrožení archeologických památek, bude ve spolupráci se zástupci státní památkové péče (Národní památkový ústav, ú. o. p v Brně a Městský úřad Břeclav), dokumentace upravena.
2. k posouzení bude předložena zástupci odborné organizace státní památkové péče (Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně) a odsouhlasení zástupci orgánu památkové péče (Městský úřad Břeclav) organizace výstavby — především je nutné specifikovat trasy transportu, pohyb mechanizace a způsob úpravy pojížděných ploch. Teprve po odsouhlasení zástupcem odborné organizace a konstatování orgánu památkové péče, že organizace stavby je v souladu s ochranou archeologických terénů, lze práce začít provádět,

vyjádření MěÚ Břeclav, ze dne 30.10.2023, č. j. MUBR 163354/2022, k využití pozemku p. č. 3113/1 v k. ú. Poštorná za účelem zřízení zařízení staveniště

1. v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ZPF bude nejméně 15 dní předem písemně oznámeno orgánu ochrany ZPF MěÚ Břeclav, odbor stavební a ŽP zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy, tímto se rozumí zahájení skrývky ornice. Pokud dojde k dotčení pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací podle § 9 odst. 6 zákona o ZPF povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF,
2. práce budou prováděny pokud možno v období vegetačního klidu,
3. před realizací stavby, v jejím průběhu a při jejím dokončení stavebník učiní taková opatření, aby se zabránilo škodám na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu, bude zajištěno řádné uskladnění skrývky ornice a podorničí pro účely zpětné rekultivace,
4. po realizaci záměru bude zajištěna plynulá rekultivace dotčených ploch, dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu,

**Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění účinném do 31.12.2023 ke kácení dřevin a náhradní výsadbě stanovuje tyto podmínky:**

závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 24.03.2023, č. j. MUBR 37383/2023:

1. kácení dřevin bude provedeno po nabytí právní tohoto společného povolení, které je důvodem pro kácení předmětných dřevin,
2. kácení dřevin bude provedeno v termínu od 15.08. do 01.02. běžného roku;
3. ke kompenzaci ekologické újmy bude provedena náhradní výsadba 62 ks řízků vrby bílé o minimální výsadbové velikosti (tloušťka) 2 cm na pozemcích par. č. KN 3113/7 v k. ú. Poštorná nebo 3745/5, 3745/11 v k. ú. Břeclav. Řízky budou zasazeny do země v délce minimálně 20 cm. Náhradní výsadba bude provedena odborným způsobem do 1 roku od kolaudace výše uvedené stavby. Bude zajištěna následná pěstební péče po dobu min 5 let. Náhradní výsadba bude oznámena do 7 dnů od jejího provedení Městskému úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí.

**Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:**

* Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013
* Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451
* Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČO: 01312774

**O D Ů V O D N Ě N Í:**

Podáním učiněným dne 22.11.2022 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, požádal podnik Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, o společné územní a stavební povolení podle § 94j stavebního zákona pro umístění a povolení změny stavby vodního díla s názvem „Dyje, rovnovážná dynamika odtokových poměrů, napojení odstavených ramen D20 a D21“ v Jihomoravském kraji, okrese Břeclav, v k. ú. Břeclav a k. ú. Poštorná. Uvedeným dnem bylo v dané věci zahájeno příslušné správní řízení dle ustanovení § 44 správního řádu.

Žádost podniku Povodí Moravy, s. p., byla posuzována na podkladě ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j stavebního zákona. Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku a zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Podle § 330 odst. 1 stavebního zákona a § 19 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti těchto zákonů dokončí podle dosavadních právních předpisů. Správní orgán proto v této věci bude postupovat podle příslušných právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

Účastníci řízení byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mohli vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy.

Krajský úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 10 a § 11 správního řádu, § 104 odst. 2, písm. d) ve smyslu ust. § 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona, jako speciální stavební úřad v souladu s § 15 odst. 1 písmene d) a § 94j odst. 1 stavebního zákona, oznámil dopisem č. j. JMK 14123/2024, ze dne 26.01.2024 podle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu, jemu známým účastníkům zahájení společného řízení a současně nařídil k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16.02.2024 se schůzkou pozvaných na místě stavby, ze kterého byl pořízen protokol. Po skončení ústního jednání do 21.02.2024 bylo možné se seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit se k pokladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. Žádné takové vyjádření zdejší vodoprávní úřad neobdržel.

**V průběhu řízení byly shromážděny následující dokumenty:**

* žádost na předepsaném formuláři,
* vyjádření MěÚ Břeclav, ze dne 05.12.2022, č. j. MUBR 175418/2022,
* vyjádření MěÚ Břeclav, ze dne 13.01.2023, č. j. MUBR 187153/2022,
* vyjádření MěÚ Břeclav, ze dne 30.10.2023, č. j. MUBR 163354/2022,
* rozhodnutí MěÚ Břeclav, ze dne 13.03.2023, č. j. MUBR 36958/2022,
* stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 16.01.2024, č. j. MZP/2023/640/1006,
* závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 19.12.2022, č. j. MUBR 192006/2022,
* závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 29.03.2023, č. j. MUBR 37440/2023,
* závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 24.03.2023, č. j. MUBR 37383/2023,
* závazné stanovisko MěÚ Břeclav, ze dne 03.04.2023, č. j. MUBR 48284/2023,
* závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 10.11.2022, č. j.MO 481921/2022-1322,
* stanovisko LČR ze dne 14.06.2023, č. j. LCR004/002649/2023,
* stanovisko LČR ze dne 10.11.2022, č. j. LCR004/010112/2023,
* stanovisko LČR ze dne 31.01.2023, č. j. LCR952/009619/2023,
* stanovisko Státního pozemkového úřadu ze dne 08.03.2023, zn. SPU 094737/2023/123/Ra,
* stanovisko Povodí Moravy, s. p., ze dne 02.12.2022, zn. PM-50690/2022/5203/Mi,
* vyjádření ČHMÚ ze dne 14.10.2022 č. j. CHMI/561/698/2022,
* vyjádření KrÚ JMK ze dne 04.05.2023, č. j. JMK 57397/2023,
* stanovisko KrÚ JMK ze dne 13.01.2023, č. j. JMK 6966/2022,
* stanovisko KrÚ JMK ze dne 04.01.2023, č. j. JMK 1373/2023,
* stanoviska správců sítí technické infrastruktury,
* stanovisko Ministerstva vnitra, č. j., MV-83571-2/VS-2023, ze dne 17.05.2023,
* stanovisko Ministerstva zemědělství, ze dne 04.05.2023, č. j. MZE-31239/2023-15121,
* vyjádření KrÚ JMK, ze dne 07.12.2023, č. j. JMK 163437/2023,
* stanovisko České geologické služby, zn. ČSG-441/24/88\*SOG-441/0084/2024,
* stanovisko Archeologického ústavu AV ČR, č.j. ARUB/688/2024/DS
* protokol z ústního jednání,
* návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,
* stanovisko eg.d, a. s., ze dne 25.01.2024, zn. M49992-27111581,
* doklad o zaplacení správního poplatku.

K záměru byla vydána kladná závazná stanoviska výše uvedených dotčených orgánů. Podmínky z těchto stanovisek byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Zároveň zdejší vodoprávní úřad uložil stavebníkovi podmínky směřující k ochraně vod a životního prostředí. V podmínce č. 9 vymezil zdejší vodoprávní úřad fáze výstavby, které nebude možné při kolaudaci ověřit, protože budou zakryté a mohou mít význam na stabilitu výsledného vodního díla. Ostatními podmínkami upravil činnost stavebníka tak, aby minimalizoval vliv výstavby na okolí.

Vodoprávní úřad v provedeném vodoprávním řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení, včetně negativního ovlivnění životního prostředí, zejména vodních poměrů. Uvedený vodohospodářský záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a na ně navazujících právních předpisů či jiných strategických plánovacích dokumentů, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními přepisy.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděným právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení. Dle výše uvedeného a na základě stanoviska správce povodí, podniku Povodí Moravy, s. p., zn.: PM-50690/2022/5203/Mi, lze předpokládat, že takto omezené povolení nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru a ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu tohoto vodního útvaru.

Vodoprávní úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby, a to zejména vyhlášky č. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 590/2002 Sb. a ČSN 75 5115.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životného prostředí, tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

**poučení ÚČASTNÍKŮ:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal v. r.

vedoucí odboru životního prostředí

Za správnost vyhotovení: Ing. Michal Boušek

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

* Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, doručí se zástupci: VZD INVEST, s. r. o., Hraničky 354/59, 625 00 Brno
* Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
* Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
* EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
* Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

**Dotčené orgány a ostatní:**

* Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
* Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
* Krajský úřad Jihomoravského kraje, orgán ochrany přírody, zde
* Státní plavební správa – pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov
* Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno – Trnitá
* Česká geologická služba, správa oblastních geologů, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
* Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha
* Ministerstvo zemědělství ČR, sekce vodního hospodářství, Těšnov 17, 117 05 Praha
* Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státních hranic a majetková sekce, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
* Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně, Milady Horákové 1970/3, 658 60 Brno
* Moravský rybářský svaz, o. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno 14
* Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Sektion I, DI Dr. Konrad Stania, Marxergasse 2, 1030 Wien, Rakouská republika
* Úřad dolnorakouské zemské vlády, Landhausplatz 1, A – 3109 St. Pölten, Rakouská republika,