**Vodní tok Studenecký potok**

**Popis úseku v ř.km 0,000 - 1,319 v k.ú. Čelechovice na Hané a Studenec**

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) Studeneckého potoka v úseku od ústí do Českého potoka až po konec parcely č. 776/5. V katastrálním území Studenec je nutné ještě provádět sečení pozemků, parc. č. 776/1 a 776/3. Všechny předmětné pozemky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

**Souhrnný popis:**

1. Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,
2. Předpokládá se sečení křovinořezem z důvodu stísněných podmínek mezi zahradami domů.
3. Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota **nesmí být ponechána** v korytě vodního toku vč. břehů.
4. Celková délka úseku toku je 1,266 km s orientační výměrou 8000 m2 (Výměry jsou počítány orientačně dle změřené šíře koryta s předpokladem profilu tvaru prostého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2) a navíc dva pozemky o celkové ploše cca 940 m2.
5. Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. **neručí** za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez nebo dle vybavení dodavatele

Požadovaný termín provedení: **2x ročně; první pokos do 15.7 a druhý pokos do 30.9.**

Technický dozor akce: **Ivana Jandová, DiS.** [**jandova@pmo.cz**](mailto:jandova@pmo.cz) **+420 702 177 142**

Označený úsek sečení:



k.ú. Čelechovice na Hané



k.ú. Studenec



Fotodokumentace:

 



 





