Vodní tok Rožnovská Bečva v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

* Sečení travního porostu na březích a v korytě toku Rožnovská Bečva v ř.km 13,900 – 16,800 (jez Zuberský – jez u Eroplánu)
* Jedná se o sečení pozemků p.č. 3689/5, 3689/6, 3689/52 a 3689/53 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, dle přiložené situace.
* koryto lichoběžníkového tvaru, sečení od úrovně běžné hladiny vody po břehovou hranu

Termín realizace: **2x ročně, první pokos do 15. 6. a druhý pokos do 1. 10.**


Doporučené strojní vybavení: křovinořez případně na určitých plochách strojní sečení, s mulčováním

**Celková plocha sečení cca 55614 m2**

Technický dozor akce:

**Ing. Zdeněk Hadaš** [**hadas@pmo.cz**](mailto:hadas@pmo.cz) **+420 725130134**

**Situace:**

****

P.č. 3689/5

****

p.č. 3689/6



p.č. 3689/52



p.č. 3689/53

