Vodní tok Rožnovská Bečva v k.ú. Krásno nad Bečvou

* Sečení travního porostu na březích a v korytě toku Rožnovská Bečva v ř.km 0,00-1,12 (soutok se Vsetínskou Bečvou – lávka pro pěší pod Zámkem Žerotínů)
* Jedná se o částeční sečení pozemků p.č. 976/4, 976/2, 977/1 a 988/1 v k.ú. Krásno nad Bečvou, dle přiložené situace.
* koryto lichoběžníkového tvaru, sečení od úrovně běžné hladiny vody po břehovou hranu

Termín realizace: **2x ročně, první pokos do 1. 7. a druhý pokos do 1. 10.**


Doporučené strojní vybavení: křovinořez případně na určitých plochách strojní sečení, s mulčováním

**Celková plocha sečení cca 18380 m2**

Technický dozor akce:

**Ing. Zdeněk Hadaš** [**hadas@pmo.cz**](mailto:hadas@pmo.cz) **+420 725130134**

**Situace:**



**plochy určené k sečení, lávka k Zámku Žerotínů – železniční most**



**plochy určené k sečení, železniční most – soutok**

