**KARTA SEČENÍ LOKALITA Č. 13**

Vodní tok Senice v k. ú. Lidečko, ř.km. 15,820 – 16,400.

Jedná se o sečení trávy v korytě vodního toku v intravilánu obce Lidečko, včetně likvidace jednoletých výmladků.

V km 16,275 – 16,400 se jedná o sečení nánosu.

* ruční sečení obou břehů
* mulčování s ponecháním travní hmoty
* koryto lichoběžníkového tvaru, svahy 1:1,5, cca 3-4 m + 1 m za břehovou hranou


Termín realizace: první pokos do 15.6. a druhý pokos do 15. 9. kalendářního roku.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez

**Celková plocha sečení cca 5 700 m2**

Technický dozor akce: Mgr. Pavel Sušeň, susen@pmo.cz, +420 602 581 855

Pozemky PM: 4169/6, 4169/8, 1033/23, 4169/1



Ř. km. 15,820 začátek úseku sečení (silniční most pod kostelem)



Ř. km. 16,400 konec úseku sečení (nad silničním mostem u Obecního úřadu)

