**DVT Slavoňovský potok IDVT 10185767, intravilány obcí Slavoňov, Vlachov, Lukavice**

Slavoňovský potok IDVT 10185767:

* + Lukavice ř.km 0,000-0,503
  + Vlachov ř.km 0,503-1,623
  + Slavoňov ř.km 2,370-3,343.

Sečení levého i pravého břehu (pomístně, dle potřeby i dna) drobného vodního toku Slavoňovský potok IDVT 10185767 na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. a na pozemcích na kterých se nachází úpravy Slavoňovského potoka HM 906076 (Slavoňov), HM 906077 (Lukavice) a HM 906078 (Vlachov):

p.č. 357/13, 357/14, 357/8, 357/31, 357/30, 357/29, 357/28, 357/27, 357/26, 357/25, 357/24, 357/20, 357/21, 357/22, 357/32, 357/19, 357/17, 357/36, 357/34, 357/35, 357/33, 357/15, 357/11 v k.ú. Lukavice na Moravě,

p.č. 45/2, 452/28, 452/67, 367/2 v k.ú. Vlachov a

p.č. 859/2, 54/4, 48/4, 825/6, 42/9, 32/4, 35/3, 643/8, 643/13, 851/3, 638/7, 574/3, 574/1, 638/5 v k.ú. Slavoňov u Lukavice.

* Celková délka úseku je 2,596 km (503+1120+973 m) a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 19.220 m2) určená k sečení je 38.440 m2.
* Sečení břehů bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem) bude posečená travní hmota vyhrabána a následně odvezena k ekologické likvidaci.
* Sečení kynety toku (dna) bude prováděno s kompletním vyhrabáním a odvozem.
* Práce zahrnují i kompletní odstranění invazivních druhů rostlin (např. křídlatky) a křovin, či výmladků do průměru 7 cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku (tzn. na obou březích), či do průtočného profilu zasahují (přesahují). Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní stromy a keře většího průměru budou ponechány
* Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.
* posečená vegetace (traviny, rákos apod.) nebude ponechávána v kynetě vodního toku a bude z ní neprodleně vyhrabána a odvezena k likvidaci.

**Součástí závazku provést dílo je dále:**

* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.
* S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.).

Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. skruže, zařízení, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos od 1.6. do 1. 7. a druhý pokos od 1.9. do 15.10**

Technický dozor akce: **Burdová Věra,** [**burdova@pmo.cz**](mailto:burdova@pmo.cz) **+420 724 720 455**

**Celková situace:**



