**Jednoduchý technický popis prací**

**pro zadání zjednodušené projektové dokumentace**

**Identifikační údaje:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název akce | **Anenský potok, Luže, odstranění nánosů v ř. km 0,300 – 3,900** |
| Číslo akce | 129251007 |
| Evidenční číslo povodňové akce | 87 |
| Název vodního toku | Anenský potok |
| ř. km (administrativní) | 0,300 - 3,900 |
| Obec (místo stavby) | Radim, Bělá (Luže) |
| Katastrální území | Radim, Bělá |
| Druh a účel stavby vodního díla | Upravené a přirozené koryto DVT  účel stavby vodního díla: 13 stabilizace koryta |
| IDVT | 10100808 |
| Název DHM (název stávající stavby) | Anenský potok, Bělá, úprava toku |
| Inventární číslo DM | 9 051 013 158 |
| Identifikátor ISYPO | 400343437 |
| Čísla povodňových protokolů | 1-04-220, 1-04-221  Pozn.: dle ust. § 83 písm. m) vodního zákona se na obnovu dle ust. § 264 stavebního zákona, spadají-li tyto činnosti pod povodňovou škodu, uvedenou v protokolu z popovodňové prohlídky vodního toku dle ust. § 83 písm. l) vodního zákona, nevztahují zvláštní právní předpisy, tedy nelze stanovit podmínky k ochraně jiných veřejných zájmů ve smyslu ust. § 64 odst. 3) stavebního zákona a k těmto činnostem se nevyjadřují dotčené orgány (resp. vyjádřily se již odsouhlasením povodňového protokolu – typicky orgán ochrany přírody nebo vodoprávní úřad). |

1. Popis stávajícího stavu:

Akce se týká povodňové škody ze září 2024 na vodním toku Anenský potok v Radimi a  Bělé, č. povodňových protokolů 1-04-220 a 1-04-221. Jedná se o úsek koryta v intravilánech obcí, jak v upraveném korytě drobného vodního toku (DVT), tak mimo upravené koryto. Nánosy v celkovém množství cca 200 m3 vytvořené během povodně na pozemcích koryta výrazně omezují kapacitu koryta a průtočný profil. Charakter sedimentu je hlinito-písčitý.

1. Jednoduchý technický popis prací, návrh technického řešení odstranění povodňové škody a obnovy stavby

Vytvořený nános v předmětných úsecích bude odtěžen na úroveň původního dna (paty opevnění upraveného koryta, paty opěrné zdi a původního dna přirozeného koryta). V obci Bělá je objem nánosů cca 66 m3, v obci Radim cca 119 m3. Těžba sedimentů bude provedena běžnou technikou (bagr, kráčející bagr). Sediment bude nakládán po odvodnění v rámci koryta při břehu na vozidla a odvážen k likvidaci, resp. k dalšímu využití v souladu s příslušnými předpisy.

1. Požadovaný rozsah projektové dokumentace a požadovaných činností

* Zaměření stavby: polohopis (JTSK), výškopis (BpV)
* Technická zpráva obsahující minimálně
* identifikační údaje stavby,
* popis stávajícího stavu,
* popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých stavebních objektů a návrhu technologických postupů jejich realizaci.
* Výkresová část obsahující minimálně
* přehlednou situaci,
* podrobnou situaci na podkladu katastrální mapy s navrhovaným řešením a přístupy ke staveništi,
* podélný profil a charakteristické příčné řezy.
* Dokladová část obsahující minimálně
* informace o výskytu inženýrských sítí,
* projednání přístupů ke staveništi,
* rozbory sedimentů.
* Rozpočtová část obsahující
* soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,
* oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.

1. Přílohy – podklady pro zpracování projektu:

a) Protokoly o povodňových škodách č. 1-04-220, 1-04-221 vč. příloh

b) Čestné prohlášení o vlastnickém právu ke stavbě

c) Užití sousedních pozemků – viz vzor Příloha C

d) Identifikační údaje o pozemcích – viz vzor Příloha D

e) Identifikační údaje o stavbě – viz vzor Příloha E

Příloha C

# Užití sousedního pozemku nebo stavby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.1** | | **Označení dotčeného pozemku nebo stavby nebo jejich části** | | | | | | |
| Pozemek | | | | Stavba | | | | |
| Katastrální území | | | Parcelní č.[[1]](#footnote-1) | Č.p. | Č. ev. | Způsob využití | Č. jednotky | |
| **Bělá** | | | **650/8** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Bělá** | | | **650/6** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Bělá** | | | **650/5** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Bělá** | | | **650/3** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Bělá** | | | **650/19** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Radim** | | | **816** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Radim** | | | **812/1** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Radim** | | | **32** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Radim** | | | **796/1** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **Radim** | | | **16/7** | **---** | **---** | **přístup** | **---** | |
| **C.2** | Užívá-li se pro realizaci obnovy stavby nebo terénní úpravy více pozemků nebo staveb, než je možné uvést výše, připojují se údaje obsažené v tomto bodě jako součást oznámení na samostatném listu. | | | | | | |  |
| C.3 | **Odůvodnění**  Uveďte důvod pro použití sousedního pozemku nebo stavby, vymezení prováděné činnosti na sousedním pozemku nebo stavbě a podmínky omezení, zejména časové rozmezí provádění činnosti: | | | | | | | |
| **Předpokládané přístupy ke korytu vodního toku, pojezd stavební techniky, přístup pro pracovníky zhotovitele, mezideponie stavebního materiálu po dobu realizace stavby. Před zahájením vlastní realizace obnovy budou vstupy na skutečně potřebné pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, projednány s vlastníky, popř. s případnými nájemci těchto dočasně dotčených pozemků.** | | | | | | | | |

Příloha D

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O POZEMKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozemek, na němž se má obnova uskutečnit | | | | | |
| Katastrální území | Parcelní č. | Druh pozemku podle katastru nemovitostí | Výměra parcely | Terénní úprava | Staveniště |
| A.1 | Bělá | 720/1 | Vodní plocha | 6915 |  |  |
| A.2 | Radim | 897/1 | Vodní plocha | 4250 |  |  |
| A.3 | Radim | 897/2 | Vodní plocha | 5132 |  |  |

Příloha E

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ (na níž se má obnova uskutečnit)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozemek | | Stavba, na níž se má obnova uskutečnit | | | | |
| Katastrální území | Parcelní č. | Č.p. | Č. ev. | Způsob využití | Č. jednotky | IČS[[2]](#footnote-2) |
| A.1 | Bělá | 720/1 | --- | --- | koryto | --- | --- |
| A.2 | Radim | 897/1 | --- | --- | koryto | --- | --- |
| A.3 | Radim | 897/2 | --- | --- | koryto | --- | --- |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)