# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Březná, Bílá Voda, Štíty – dosypání hráze, oprava stupňů a toku

Místo stavby: Březná, IDVT 10100154

Katastrální území - Bílá Voda, Červená Voda, Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené vody, Štíty

Předmět dokumentace: Stabilizace toku, oprava opevnění, stupňů a hráze

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu stávajících objektů (opevnění, opěrné stěny, spádové stupně, stabilizační prahy) umístěných v korytě toku Březná. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

SO01 - VVT Březná, Bílá Voda

SO02 - VVT Březná, Štíty

Veškeré opravované objekty jsou prosté technologických zařízení. Jedná se o opravu zemních objektů (ochranné hráze, koryto toku nad opevněním), objektů zděných z lomového kamene (stabilizační prahy, spádové stupně, paty opevnění, opěrné stěny), betonových a kamenných dlažeb resp. kamenné rovnaniny (opevnění svahů, stabilizační stupně).

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- zaměření stávajícího stavu koryta a objektů v zájmových úsecích toku

- informace o průběhu IS

- archivní dokumentace k objektům

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 06. 2022 Ing. Jan Varadínek