Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje místo/datum

Obec Horka nad Moravou

Nám. Osvobození 46

783 35 Horka nad Moravou

Martin Plachý Olomouc  
 +420 725 801 825 21. 5. 2024

plachy@pmo.cz

4c_linka_blue

**Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ve znění pozdějších předpisů a dle § 47 odst. 2) písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění pro stavbu „Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou“**

Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava žádá o povolení k odstranění dřevin v rámci stavební akce „Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou“.

Předmětem stavby je oprava objektu shybky na vodním toku Cholinka v ř.km. 1,722, která podtéká VVT Střední Morava v ř.km 14,334. Akce spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a výtoku se shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Oprava bude probíhat v půdorysu stávající stavby, opravou nebudou měněny parametry stávající stavby. Celá stavba bude realizována v záplavovém území řeky Moravy, ale nebude mít nepříznivý vliv na odtokové poměry v toku po dokončení oprav.

V období vegetačního klidu před realizací stavebních prací budou vykáceny popř. ořezány označené dřeviny, a to 15 kusů stromů a 95 m2 keřů. Stromy a keře jsou vyznačeny v situaci. Tyto dřeviny budou vykáceny před zahájením vlastní stavby.

Tabulka dřevin určených ke kácení:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Průměr stromu | Olše | Javor | Lípa | Akát |
| 15 cm | 3 |  |  |  |
| 20 cm | 1 |  | 1 |  |
| 25 cm | 2 |  |  |  |
| 30 cm | 3 | 1 |  | 1 |
| 35 cm | 2 |  |  |  |
| 55 cm | 1 |  |  |  |
| Keře | 95 m2 | | | |

Žádáme o povolení k odstranění výše uvedených dřevin.

S pozdravem

Martin Plachý

útvar TDS a projekce

**Přílohy**

Situace stavby

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situace – kácení dřevin