# A Průvodní zpráva

**A.1 Identifikační údaje stavby**

**A.1.1 Údaje o stavbě**

Název stavby: Shybka DVT Cholinka v ř.km 1.722, k.ú. Horka nad Moravou

Místo stavby: Cholinka /IDVT 10100319/, ř. km 1,772

Číslo HM: Nemá samostatné HM, bezprostředně však navazuje na: HM 220869 – úprava Cholinky, km 0,000–1,760, Horka n.M. (úsek toku pod shybkou)

Předmět dokumentace: Oprava objektu shybky

**A.1.2 Údaje o žadateli**

Žadatel: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 602 00 Brno

IČ: 70890013   
DIČ: CZ70890013   
Tel: +420 541 637 111   
Fax: +420 541 211 403

Email: [sekretariatgr@pmo.cz](mailto:sekretariatgr@pmo.cz)

**A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

Projektant: AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

email: [aqc@wo.cz](mailto:aqc@wo.cz)

Hlavní projektant : Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval: Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

**A.2 Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení**

Dokumentace řeší opravu objektu shybky na vodním toku Cholinka v ř.km. 1,722, která podtéká VVT Střední Morava v ř.km 14,334.Oprava spočívá v opravě stávající betonové konstrukce šachty vtoku do shybky a výtoku se shybky a v opravě stávajícího potrubí shybky. Jedná se o jednoduchou stavbu, stavba není členěna na stavební objekty.

**A.3Seznam vstupních podkladů**

- ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY - Shybka DVT Cholinka v ř.km 1,772, k.ú. Horka nad Moravou, PMO 11/2020

- zaměření stávajícího stavu

- pozemková mapa

- konzultace s investorem

## Břeclav 03. 2022 Ing. Jan Varadínek