

## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

# INVESTIČNÍ ZÁMĚR

# 

# 

**„Morava, Úprava Moravy Nedakonice-Uherské Hradiště, ř. km 147,900-138,900, oprava nátrží“**

Kraj: **Zlínský**

Okres: **Uherské Hradiště**

ISPROFIN:

Číslo zakázky: **PDC**

Zpracoval: **Povodí Moravy, s. p.**

**Technická zpráva**

**1. Základní údaje:**

Název stavby: IZ Morava, Úprava Moravy Nedakonice-Uherské Hradiště, ř. km 147,900-138,900, oprava nátrží

Vodní tok: Morava

Obec: Uherské Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice

Okres: Uherské Hradiště

Kraj: Zlínský

Stupeň dokumentace: Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0760, 4-13-01-0790, 4-13-02-0010

Účel stavby: Oprava břehových nátrží

Číslo stavby:

Název DHM: Úprava Moravy Nedakonice - Uherské Hradiště

Číslo DHM: HM 230670

Ř. km: 147,900 – 138,900

Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla: Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

**2. Časový plán výstavby:**

Zahájení 2026

Ukončení: 2026

**3. Popis současného stavu:**

Koryto řeky Moravy v úseku Nedakonice – Uherské Hradiště bylo upraveno v příčném profilu do tvaru složeného lichoběžníku se sklony svahů 1:1,5 – 1:2, břehy kynety byly stabilizovány betonovou dlažbou či těžkým kamenným záhozem, pomístně opraveným roku 2018.

V důsledku povodňové události na podzim roku 2024, která na vodoměrné stanici Spytihněv kulminovala dne 15. 9. 2024 v čase 15:00 při průtoku 721 m3/s došlo v uvedeném úseku k pomístnímu narušení a rozplavení stávajícího břehového opevnění koryta řeky Moravy. Berma nad opevněním se stala nestabilní a nátrže se rozšířily směrem k návodní patě OH. Nyní hrozí narušení OH. Údržba koryta VT, zejména bermy a BH, se stala velmi obtížná, nebezpečná a místy i nemožná.

V současnosti hrozí zvětšování nátrží což povede k dalšímu omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky.

Z důvodu možnosti pokračující břehové eroze vedoucí ke vzniku i rozsáhlejších škod v případě dalších povodní je nezbytné sanovat a zabezpečit břehovou hranu jejím opevněním.

**4. Účel stavby:**

Účelem stavby je oprava vodního díla spočívající v opravě břehových nátrží a obnově břehového opevnění

**5.** **Výchozí podklady:**

Projektová dokumentace díla (uložená v technické spisovně provozu Uh. Hradiště). Prohlídka místa (nejlépe v zimním období při zimní hladině ve zdrži jezu Nedakonice).

**6. Návrh technického řešení:**

Pomístní úprava břehu koryta toku do kolaudovaného stavu (stabilizace nátrží, vyplnění kaveren, příp. odtěžení nánosu), obnova opevnění břehu záhozem z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, s urovnáním líce, nad hladinou kamennou rovnaninou s vyklínováním. V závěru prací budou dotčené plochy osety travním semenem. Úprava bude plynule navazovat na již opravené úseky. Případné náletové dřeviny budou kompletně odstraněny, vč. vytržení pařezů.

**7. Další doplňující informace:**

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Pro zpracování PD je nezbytné geodeticky zaměřit současný stav břehů koryta vodního toku a zjistit skutečný rozsah břehových nátrží. Zaměření požadujeme provést v zimním období při snížené hladině ve zdrži jezu Nedakonice.

V rámci PD bude nezbytné projednat příjezdy na staveniště, nutno domluvit používání přilehlých komunikací, či pole s jejím majitelem, resp. nájemcem. Upozorňujeme, že příjezd po částečně zpevněné lesní komunikaci v extravilánu obce Nedakonice je zpoplatněn, a je nutno zajistit povolení vjezdu od LČR.

Bude nutné provedení pasportů komunikací.

S ohledem na manipulační řád jezu Nedakonice doporučujeme stavbu provádět v zimním období, kdy je tento jez vyhrazen.

Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

**8. Vliv stavby na ŽP:**

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

**9.** **Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:**

Stavba bude prováděna na parcele p. č. 900 v k. ú. Uherské Hradiště, na parcelách p. č. 794, 905, 690/2, 907/1 v k. ú. Kostelany nad Moravou a na p. č. 2983/1, 2984/3, 2983/2 v k. ú. Nedakonice. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

**10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:**

Obnova bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Nestabilní břeh a břehové nátrže mohou ohrozit stabilitu a bezpečnost protipovodňových ochranných hrází řeky Moravy.

**11. Předpokládané finanční náklady:**

42 100 000,- Kč

**12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:**

Zvýšení provozuschopnosti vodního díla a spolehlivosti protipovodňové ochrany.

Přílohy:


1. Situace širších vztahů

2. Podrobná situace Kostelany, Nedakonice


3. Podrobná situace Uh. Hradiště

Datum: 3. 12. 2025 Vypracoval: Mgr. Martin Knot

Příloha č. 1.: Situace širších vztahů



Příloha č. 2.: Podrobná situace Kostelany, Nedakonice



Příloha č. 3.: Podrobná situace Uh. Hradiště

