**(původní bezejmenný drobný vodní tok IDVT 10187305), nyní Květná IDVT 10206150**

* DVT Květná: ř.km 3,130 – 3,740 pod intravilánem obce Květná (m.č. obce Luková).
* Sečení levého i pravého břehu drobného vodního toku Květná na pozemku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s.p. p.č. 1107 v k.ú. Květná u Lukové v úseku od rodinného domu č.p. 40 v ř.km 3,740 po remízek v ř.km 3,130.
* Celková délka úseku je 610 m a celková plocha (dvě seče; jedna seč = 3 300 m2) určená   
  k sečení je 6 600 m2.
* Sečení bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem) bude posečená travní hmota vyhrabána a následně odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč.břehů.
* Práce zahrnují i kompletní odstranění invazivních druhů rostlin (např. křídlatky) a křovin, či výmladků do průměru 7cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku (tzn. na obou březích), či do průtočného profilu zasahují (přesahují. Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní stromy a keře většího průměru budou ponechány
* Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.
* Zhotovitel bude bezpodmínečně dodržovat BOZP při práci s jednotlivými stroji či nářadím.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.
* S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.),
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace   
  a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos od 15.6. do 15. 7. a druhý pokos od 15.9. do**

**31.10**

Technický dozor akce: **Březina Petr,** [**brezina@pmo.cz**](mailto:polaskova@pmo.cz) **+420 724 623 873**

**Přílohy:** - situace



**Celková situace**

