**Významný vodní tok Desná (IDVT 10100090)**

Významný vodní tok Desná: ř. km 10,441 – 11,659 v k. ú. Šumperk


* Sečení levého i pravého břehu a na nánosech významného vodního toku Desná na pozemcích státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. parc. č. 2186/1, 2186/33, 2186/31, 2186/30, 2186/17, 2186/28, 2186/27, 2186/26, 2186/14, 2186/24, 2186/23, 2186/13, 2186/39, 2186/37, 2186/38, 2186/19, 2186/32, 2186/18, 2186/16, 2186/29, 2186/15, 2186/25 a 2186/12 v k. ú. Šumperk v úseku od jezu Sumtex (ř. km 10,441) po železniční most (ř. km 11,659)
* Celková délka úseku je 1,218 km a celková výměra pozemků určená k sečení je 11 877 m2. Části pozemků, kde je trvale vodní plocha, jsou již od této výměry odečteny. Budou provedeny dvě seče.
* Sečení bude provedeno formou mulčování, v případě posečení bez mulčování (např. křovinořezem), bude vegetace shrabána a odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.
* Práce zahrnují kompletní odstranění invazních druhů rostlin, např. křídlatky a náletových dřevin do průměru kmene menšího než 7 cm, které se nacházejí v průtočném profilu toku na obou březích, či do průtočného profilu toku přesahují. Následně musí být tato vegetace odstraněna z průtočného profilu, vyhrabána a ekologicky zlikvidována. Ostatní dřeviny a keře většího průměru budou ponechány.
* Vegetace bude stejným způsobem odstraněna i ze špatně přístupných míst, pat svahů a nánosů.
* **Součástí závazku provést dílo je dále:**
* Součástí prací je i odstranění nalezených zbytků dřevní hmoty, kamenů apod. na sečených plochách.
* S veškerými materiály a odpady, které vzniknou prováděním předmětných prací se bude nakládat dle platného zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech.
* Po dohodě s objednatelem provést příp. úpravu břehových porostů (např. ořez větví), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
* Každý rok před zahájením první seče dojde po předchozí písemné výzvě za účasti technického dozoru k řádnému seznámení se s terénem a stanovení si rozsahu výše uvedených prací, před zahájením samotných prací.
* Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
* Uvedení všech dalších povrchů, dotčených prováděním díla, do původního stavu (komunikace, chodníky, mosty, příkopy apod.).
* Provedení veškerých prací v souladu s předpisy upravujícími bezpečnost práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla.
* V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
* Zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných vyjádření, opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
* Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
* Nepomulčovaná travní hmota, Křídlatka a vyřezané dřeviny nesmí být ponechány v korytě vodního toku vč. břehů a okolí. Jejich likvidace proběhne v souladu s platným zákonem č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech (např. štěpkováním, odvozem na sběrný dvůr atd.),
* Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.


Termín provádění prací: **2x ročně, první pokos od 1.6. do 1. 7. a druhý pokos od 1.9. do 15.10**

Technický dozor akce:  **Petr Kurečka,  *kurecka@pmo.cz +420 721 651 202***

**Přílohy:** - situace

Situace:





Z. Ú. – 10,441

K. Ú. - 11,659