**PASPORTIZACE OBJEKTU**

Akce: Rekonstrukce opevnění břehu Ploučnice v Benešově n. Pl.

Objekt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parcelní číslo | Katastrální území | Stavba na parcele | Vlastnické právo |
| St. 447 | Kamenický Šenov | Čp. 497 | Osvald Jan |

Popis objektů a jejich stavu:

Nemovitost tvoří původní zděný dům a přístavba nad korytem toku. Na zahradě se nachází zděná garáž.

Dům

Dům je zděný z kamene/cihel, 2podlažní, zčásti podsklepený. Sklepení se nachází pod částí domu směrem ke komunikaci. Na nemovitosti probíhají rekonstrukční práce. Interiér je po rekonstrukci, na stěnách, stropech a klenbách nejsou patrny žádné praskliny či jiná poškození. Kopanou sondou do 950 mm se založení nepodařilo ověřit. Dle majitele jsou základny tzv. valené až na úroveň skalního podloží.

Přístavba

Přístavbu tvoří cihlová konstrukce ze sloupů 350x350 mm, mezi kterými jsou cihlové zdi tl. 200 a 300 mm. Vnitřní prostory zčásti nově omítnuté, přístavba je bez trhlin nebo prasklin. Vnější stavba je bez prasklin nebo trhlin, jen místy je výjimečně drobně poškozená svrchní vrstva hrubého štuku. Součástí přístavby je komín. Založení nebylo možné ověřit – větší část stavby je obetonovaná, zčásti je nemovitost založená přímo na nábřežní zdi.

Garáž

Zděná 2podlažní budova, omítnutá. Vnitřní i vnější prostory bez poškození, výjimku tvoří drobná povrchová poškození omítnutí na rozích.

V rámci pasportizace objektu byla pořízena fotodokumentace.

Vlastník či odpovědná osoba souhlasí s výše uvedeným popisem stavu objektu.

V Kamnickém Šenově dne …………………………. .

Jméno majitele či odpovědné osoby (hůlkovým písmem): ………………………….

….……………………………. ….…………………………….

Podpis majitele či odpovědné osoby Ing. Oldřich Stiller