**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Kadaň - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 03 18 064

Č.akce : 203 686

Požadujeme zajištění těchto prací :

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:  
  
- kontrola, následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti) 18 ks trysek  
- kontrola žebříků v prostoru hrazení nátoku na SV.   
Termín provedení sdělí provozovatel.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 1/2019 – 11/2019 …. 1 pracovní den + 1 den kontrola nátoku do SV**

**Místo plnění zakázky:** VD Kadaň

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* Tryska VD
* VD Kadaň KN