**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***ČS Stranná - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 14 18 068

Č.akce : 214 688

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:  
  
- provedení prohlídky stavebních konstrukcí štěrkové propusti  
- provést potápěčský průzkum podjezí  
- při minimálních průtocích pod VDN provést očištění přelivné hrany jezového tělesa v celém rozsahu a následnou kontrolní prohlídku celkového stavu a spárování.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 1/2019 - 11/2019 …. 5 pracovních dní**

**Místo plnění zakázky: ČS Stranná**

**Přílohy:**

* Stranná 1 – situační schéma
* Stranná 2 – situační schéma
* ČS Stranná KN