**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***Potápěčské práce na VD Doksany - rok 2019 (pravé jezové pole)“***

Č. PL : 3 01 17 013

Č.akce : 301 680

Požadujeme zajištění těchto prací :

Jedná se o potápěčské práce realizované na VD Doksany v roce 2019. Konkrétně se jedná o provedení následujících prací:  
1. Příprava pracoviště pro instalaci horního provizorního hrazení pravého jezového pole (odstranění naplaveného materiálu z prostoru jezového prahu a jeho bezprostředního okolí, vyčištění vodorovné drážky pro osazení hradel a očištění svislých drážek na pilířích od nečistot a koroze).  
2. Montáž horního provizorního hrazení pravého jezového pole.  
3. Kontrola stavebních a strojních částí vodního díla.  
  
Kontrola bude zaměřena zejména na stav stavebních konstrukcí VD - jezového prahu, jezových pilířů, přívodního a odpadního kanálu MVE, konstrukce rybího přechodu a dále technologických prvků vodního díla, např. uložení a stavu jezových klapek, stavu těsnění jezových klapek, stavu hrubých česlí na vtoku do MVE, stavu hradících profilů provozních uzávěrů a provizorního hrazení. Součástí kontroly je též prohlídka stavu koryta v nadjezí VD z hlediska objemu sedimentu v jezové zdrži. Rozsah prací a cena díla jsou pouze orientační a budou odvislé od nutnosti provedení prací v bodu č. 1 - Příprava pracoviště, které bude prověřeno v nezbytném časovém předstihu před zahájením prací.  
(dle množství sedimentů).

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 8/2019 …. 1-2 pracovní dny** (dle množství sedimentů).

**Místo plnění zakázky: VD Doksany**

**Přílohy:**

* Situace
* Situace VD
* Řez VD Doksany
* Fotodokumentace