**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Přísečnice, sdružený objekt - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 01 18 062

Č.akce : 201 684

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:  
  
1/ Kontrola a následná oprava rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti zařízení).  
1. sekce na kótě 708,90 m n. m. 18 ks trysek  
2. sekce na kótě 715,90 m n. m. 18 ks trysek

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 11/2019 ….2 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Přísečnice

**Přílohy:**

* Situační náčrt 2x
* VD Přísečnice