**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Újezd - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 02 18 055

Č.akce : 202 686

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčské techniky na VD Újezd.  
  
Rok 2019:  
- kontrola rozmrazovacího zařízení (demontáž trysek rozmrazování, jejich oprava, výměna těsnících gumiček a O-kroužků, montáž trysek, kontrola těsnosti a funkčnosti).   
Sekce na kótě 276,90 m n. m., 24 ks trysek  
- kontrola stavu usazení rámů odpuzovače ryb  
- z provedené kontroly požadujeme vyhotovit písemnou zprávu.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 8/2019 – 10/2019 ….2 pracovní dny**

**Místo plnění zakázky:** VD Újezd

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* VD Újezd