**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***MVE Kadaň - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 17 18 067

Č.akce : 217 673

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:  
  
- potápěčské práce při montáži provizorního hrazení na horní a dolní vodě MVE Kadaň včetně dotěsnění průsaků vody (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál)  
- kontrola sedimentů před česlemi vtoku MVE, odstranění náplavů a očištění česlí (1 den čištění)   
- kontrola ocelové konstrukce sloužící k optimalizaci proudění za česlovým polem.  
  
Termín provedení prací sdělí provozovatel.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 1/2019 – 11/2019 …. 3 pracovní dny**

**(**Termín provedení prací sdělí provozovatel)

**Místo plnění zakázky: MVE Kadaň**

**Přílohy:**

* MVE Kadaň - Situace
* VD Kadaň MVE \_KN