**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Kamenička - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 01 18 060

Č.akce : 201 681

Požadujeme zajištění těchto prací :

Požadujeme provedení následujících prací za využití potápěčských prací:  
  
1/ Kontrola stavu vodárenských odběrů, kontrola vtokových košů a jejich očištění od naplavenin.  
1. horizont na kótě 568,45 m n. m.  
2. horizont na kótě 571,45 m n. m.  
3. horizont na kótě 572,45 m n. m.  
  
  
2/ Demontáž poškozeného vtokového koše na kótě 571,45 m n. m., provedení opravy svárů konstrukce (na suchu) a zpětná montáž.

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 6/2019 – 11/2019 …. 2 pracovní dny + oprava sváru AK koše**

**Místo plnění zakázky:** VD Kamenička

**Přílohy:**

* Situační náčrt
* VD KameničkaKN