**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce : „***VD Klášterec - potápěčské práce 2019“***

Č. PL : 2 03 18 065

Č.akce : 203 688

Požadujeme zajištění těchto prací :

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:  
  
- práce při montáži a těsnění provizorního hrazení horní a dolní vody klapek č. 2 na VD Klášterec, zatěsnění provizorního hrazení (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál)

Zpráva z provedených potápěčských prací, včetně fotodokumentace nebo videozáznamu bude předána zástupci ZCV nejpozději do 1 měsíce od přejímky dokončených prací.

**Doba plnění zakázky: 1/2019 – 11/2019 …. 1 pracovní den**

**(Termín provedení sdělí provozovatel)**

**Místo plnění zakázky:** VD Klášterec

**Přílohy:**

* Jez Klášterec KN