**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***VD Janov – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 06 18 081

Č. akce: 206 689

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme zajištění těchto prací:

- kontrola stavu a čištění VO na kótě 458,93 m n. m., 463,80 m n. m., 468,65 m n. m., 475,50 m n. m.

- kontrola stavu česlí a naplavenin v prostoru kobky SV

- periodická kontrola nátoků do SV (systém TBD).

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

**Doba plnění zakázky:** 7/2020-8/2020 …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Janov

**Přílohy:**

VD Janov\_KN.xlsx

VD\_Janov\_řezy\_hrází.pdf

VD\_Janov\_řezy\_kobkou.pdf

VD\_Janov\_tabulka\_výpočtů\_sedimentu\_kobka.pdf

VD\_Janov\_vizualizace\_kobky.pdf

VD\_Janov\_zpráva\_odtěžení\_kobky\_2017.pdf