**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***MVE Kadaň – potápěčské práce 2020“***

Č. PL: 2 17 18 067

Č. akce: 217 674

Požadujeme zajištění těchto prací:

V rámci potápěčských prací požadujeme realizovat následující:

- potápěčské práce při montáži provizorního hrazení na horní a dolní vodě MVE Kadaň včetně dotěsnění průsaků vody (dodavatel si zajistí vhodný těsnící materiál)

- kontrola sedimentů před česlemi vtoku MVE, odstranění náplavů a očištění česlí (1 den čištění)

- kontrola ocelové konstrukce sloužící k optimalizaci proudění za česlovým polem

3 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 1/2020-12/2020 …. 3 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** MVE Kadaň

**Přílohy:**

VD Kadaň MVE KN.xlsx

MVE Kadan.pdf