**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „***Prohlídka SV VO VD Chřibská“***

Č. PL: 3 02 18 056

Č. akce: 302 699

Požadujeme zajištění těchto prací:

Požadujeme provedení prohlídky SV a podrobné prohlídky prostoru vtoků do spodních výpustí na VD Chřibská v tomto rozsahu:

a) Podrobná prohlídka stavební části – zpráva z prohlídky bude obsahovat popis poškození a rozměrový náčrtek změn ve srovnání s původním stavem stavební konstrukce.

b) Podrobná prohlídka konstrukce česlí – zpráva z prohlídky bude obsahovat výsledky zjištění stavu konstrukce česlí, včetně podpěrných a upevňovacích prvků, s ohledem na změny oproti původnímu tvaru, chybějící části, stav povrchových ochran a na korozní úbytky materiálu. V rozměrovém náčrtku budou uvedena místa výsledků zjištění.

c) Bude provedena kontrola vtokových oken vodárenských odběrů, hradicích tabulí a zjištění stavu konstrukce česlí, popř. chybějících částí. Součástí bude očištění česlí od splavenin, popř. cizorodých materiálů.

Z průběhu potápěčských prací bude pořízena fotodokumentace a videozáznam.

2 dny potápěčských prací v hl. do 20 m

Termín k provedení prací sdělí provozovatel.

**Doba plnění zakázky:** 4/2020-9/2020 …. 2 pracovní dny

**Místo plnění zakázky:** VD Chřibská

**Přílohy:**

Lokace.pdf

VD-TBD-prostor\_natoku\_vypusti.pdf