**T E C H N I C K Á Z P R Á V A**

**D O D A T E K**

Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno na výstavní prostor a je platné i pro plánovanou expozici (viz část stavební a projekt expozice). Výpočtové požární zatížení v expozičním prostoru je uvažováno 60kg na m2, což je dostatečné a použitelné pro navrženou expozici.