**Plán kontrolních prohlídek stavby**

Stavba: **Rozkoš, Domkov revitalizace koryta**

(V následujícím textu je uveden návrh systému kontrolních prohlídek stavby, jenž bude závislý na mnoha faktorech, např. klimatických podmínkách, technologickým postupům zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu je nutné připustit termínové posuny oběma směry závisle na postupu provádění prací.)

Datum zahájení:

Datum ukončení:

Předání a převzetí stavby:

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v průběhu prací s vazbou na ukončení jednotlivých ucelených etap prováděných prací, kontrolní prohlídky stavby jsou členěny po stavebních objektech:

**SO 01 Rekonstrukce mostu**

- po demolici stávajícího mostu

- po provedení spodní stavby mostu

- po dokončení nosné konstrukce

- po dokončení mostu

**SO 02 Revitalizace delty**

* po odstranění vegetace a vytyčení stavby
* po dokončení zemních prací

**SO 03 Revitalizace toku**

- příprava staveniště a zajištění převedení vody

- vytyčení nivy a revitalizovaného koryta

- po označení stromů ke kácení

- při realizaci vzorového úseku revitalizovaného koryta v jednotlivých úsecích toku

- při řešení napojení stávajících drenáží do revitalizovaného toku, napojení na stávající mosty, objekty a na stávající úseky vodního toku

- finální úpravy a vegetační výsadby

- závěrečná prohlídka před přejímkou stavby

**SO 04 Oddělovací objekt**

- příprava staveniště a zajištění převedení vody

- po vytyčení stavby, po označení stromů ke kácení

- po provedení výkopových prací snížení nivy, revitalizace HOZ

- po provedení výkopových prací pro založení oddělovacího objektu, prahu a brodu

- po uhutnění 0,5 m a 1,0 m nad základovou spárou hrázky oddělovacího objektu

- dokončení výstavby tělesa hrázky oddělovacího objektu

- před betonáží prahu oddělovací konstrukce (kontrola bednění a výztuže) a prahů brodu

- po dokončení betonáže prahu oddělovací konstrukce a prahů brodu

- závěrečná prohlídka před přejímkou stavby

Návrh termínů pro kontrolní prohlídky stavby, které stavební úřad uskuteční v rámci rozestavěné stavby, bude proveden a aktualizován dle návrhu jednotlivých etap provádění stavby a v rámci konečného výběru a smluvních vztahů s generálním dodavatelem stavby.

Případné další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.

Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky s vyjádřením dotčených účastníků stavby.

Závěrečné předání celé stavby:

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na vydání stavebního povolení a výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavby.