**Technická specifikace a nabídková cena**

**pro veřejnou zakázku malého rozsahu**

**Přístřešek na uskladnění strojů před vlivy počasí v areálu VÚRV v.v.i. Praha – Ruzyně**

Hala s ocelovou příhradovou konstrukcí s půlkulatou střechou:

* šířka 8,0m x délka 22,0m x boční světlá výška 4,5m, jedna z bočních stěn bude přizpůsobena k manipulaci s technikou – 3x průjezd 4,0m + 2x průjezd 5,0m;
* konstrukce i opláštění bez čelních stěn, opláštění bočních stěn od 4,0m;
* opláštění PVC technická textilie 650g/m2, reakce na oheň B;
* dodávka včetně montáže, výkresová dokumentace, statika, záruka na dílo minimálně 48 měsíců.

 **NABÍDKOVÁ CENA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Počet ks** | **cena** **(Kč bez DPH)** | **sazba DPH** | **samostatně DPH** | **cena celkem****(Kč včetně DPH)** |
| 2 |  |  |  |  |

Pozn.:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na provedení díla, tj. i vedlejší náklady, jejichž vynaložení účastníci předpokládají při plnění této veřejné zakázky jako např. proškolení zaměstnanců zadavatele, předvedení provozní funkčnosti apod.

 **Součástí nabídky musí být produktový list konkrétního nabízeného typu vozidla.**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis oprávněné osoby dodavatele