|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód pověřené obce | Poř. číslo obce | Kód lokality | Kód části  obce | Název obce |
| 7212 | 013 | 01 | 08000 | LESKOVEC |

## Stručná charakteristika řešeného území

Obec Leskovec se nachází asi 6,0 km jižně od města Vsetín. Část k.ú. se nachází v CHKO Beskydy. Obcí protéká říčka Senice, do které se v obci vlévá Petráčovský potok. Dle podkladů obce bylo evidováno v roce 2017 v obci 665 trvale žijících obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel do roku 2030 je na 700 osob.

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Leskovec je vybudován veřejný vodovod napojený na SV Stanovnice. Z páteřního řadu SV je voda dopravována přívodním řadem do VDJ Leskovec 2 x 150 m3 (425,0 – 421,10 m n.m.). Z VDJ Leskovec je obec zásobena rozvodnými řady z PVC DN 80 a 100 délky 4815 m v jednom tlakovém pásmu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod v obci bude rozšiřován do lokalit výstavby RD v souladu s ÚP obce v délce cca 900 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci Leskovec není uvažován žádný zdroj pro účely úpravy na pitnou vodu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vodovod je zdrojově napojen na SV Stanovnice. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutné nouzově zásobovat obyvatelstvo Leskovce pitnou vodou z cisteren. Při spotřebě 15 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 10,0 m3.den-1.