**E.6.2 Posouzení stromů Dětský ostrov**

Dle situačního výkresu „C.5.1 Situace kácení“ se stromy s označením č. 1, 9,10, 14 dostávají do kolize s plánovanou stavbou plavební komory. Na základě provedeného průzkumu je k jednotlivým stromům možno konstatovat:

Strom č. 1 – bříza bělokorá

odumírající terminál a přilehlé kosterní větve, v místech zasychání přítomnost dřevokazných hub, narušená stabilita, nedostatečné olistění. Ozdravné zásahy nelze doporučit, stav poškození je již pokročilý

Strom č. 9 – lípa srdčitá

obvod kmene 240cm, výška cca 26m. Dřevina projevuje počáteční prosychání a následné odumírání větví odpovídající stáří stromu. Těžiště stromu je mírně posunuto mimo osu kmene. Kořenový systém je z východní strany od řeky omezen zpevňující zdí. Po předchozím řezu se již plně nezacelily řezné plochy. V místech řezů jsou přítomné dřevokazné houby.

Strom č. 10 – lípa srdčitá

obvod kmene 126 cm , výška cca 14 m. Dřevina je silně vychýlena mimo střed kmene, po obvodu koruny začíná prosychat. Terminál je potlačen zastíněním ostatních stromů. Z východní strany je kořenový systém omezen opěrnou zdí. Po předchozím řezu jsou patrné nedostatečně zacelené řezné plochy s přítomností dřevokazných hub.

Strom č. 14 – lípa srdčitá

Obvod kmene 186 cm, výška 16m. Dřevina je extrémně vychýlena mimo střed kmene, po obvodu koruny začíná prosychat. Terminál je potlačen zastíněním ostatních stromů. Z východní strany je kořenový systém silně omezen opěrnou zdí a přilehlým schodištěm. Po předchozím řezu jsou patrné nedostatečně zacelené řezné plochy s přítomností dřevokazných hub.

Přílohy: foto

V Praze 24.9.2017 V. Škopek – sadové úpravy

Na Kodymce 6. 160 00 Praha 6

IČO 13788418, DIČ CZ5901291374

Obr. 1 – strom 1

Obr. 2 – stromy 9 a 10

Obr. 3 a 4 – stromy 9 a 10



Obr. 5 – strom 10



Obr. 6 – strom 14