VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE/LINKA PARDUBICE



Závod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

TELEFON 466 868 211

E-MAIL labe-z2@pla.cz

IČO 70890005

DIČ CZ70890005

IDDS dbyt8g2

Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

odbor životního prostředí

nám. Jana Žižky z Trocnova 1

286 01 Čáslav

sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav

IDDS: ffnbe7e

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

PLa/2022/015617 Ing. Ivan Princ/l234 29. 03. 2022

Věc: Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku formou správního rozhodnutí

Dle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění Vás žádáme o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP formou správního rozhodnutí pro vodní tok Čertovka ř. km 10,077 - 10,111.

Navrhovaná oprava koryta vodního toku Čertovka se nachází ve středu obce Bílé Podolí. Řešený úsek toku je od ř. km 10,077 do ř. km 10,111. Od začátku řešeného úseku ř. km 10,077 – 10,0872 má koryto lichoběžníkový tvar a je opevněno kamennou dlažbou uloženou do betonu. V této části se provede přespárování kamenné dlažby a doplnění vypadaného kamene v rozsahu 10,00 % plochy (orientační odhad, plocha bude upřesněná mezi stavebníkem a dodavatelem stavby po odtěžení sedimentu). Pravý břeh je ve sklonu cca 1:1 a levý břeh má sklon cca 1:1,5. Výška opevnění v korytě vodního toku je 1450 mm. Šířka dna je 3000 mm a dno je opevněno kamennou dlažbou. Obdélníkový profil koryta se nachází v ř. km 10,0872 – 10,111. Břehy tvoří kamenná zeď o výšce 1450 mm a tloušťce 600 mm. Dno je široké 3050 mm a opevněno je kamennou dlažbou. V daném úseku dochází k degradaci zdiva a je navrženo přespárování v celém rozsahu a doplnění kamene v 15,00 % plochy (orientační odhad, plocha bude upřesněná mezi stavebníkem a dodavatelem stavby po odtěžení sedimentu). V celém úseku je navrženo odtěžení sedimentu a sečení břehů.

Ing. Irena Kvapilová

provozně technický náměstek

Přílohy:

1) Pověření Ing. Irena Kvapilová

2)Technická dokumentace

3) Závazné stanovisko ke stavbě „Čertovka, Bílé Podolí, Oprava opevnění v obci, ř. km 10,077 – 10,111“,

Č. j.: MěÚ/14445/2022/ŽP, vydal MěÚ Čáslav