Vážený pane inženýre,

zasílám Vám poptávku o cenovou nabídku na zpracování BOZP ve fázi projektové přípravy ke stavebnímu řízení na akci Větrovský potok, Frýdlant, rekonstrukce koryta.

Jedná se o rekonstrukci koryta ve třech lokalitách. Předpokládám zajímkování příčnými hrázkami z protipovodňových pytlů na začátku a konci úseku a odvedení vody pomocí potrubí DN 400 pod místo stavby. Zhruba po úsecích dlouhých 25 m.

SO1 – Dojde k vybudování příčných prahů z balvanů 200 kg – 500 kg a skluzů z kamenného záhozu a vytvoření předzákladu pod stávající opěrnou zdi.

SO2 – Dno bude řešeno obdobně jako u SO1, navíc budou vykáceny stromy a stávající fragmenty opěrné zdi zbourány. Opěrná zeď bude nahrazena zcela novou s betonovým základem.

SO3 – V tomto úseku jde především o zkapacitnění průtočného profilu, takže stávající nevyhovující rovnanina bude nahrazena rovnaninou s vyhovujícími parametry. Zároveň dojde bude vybourána zbývající opěrná zeď a odstraní se část skalního masivu, aby došlo ke zlepšení odtokových poměrů.

Veškeré informace naleznete v přiložených zprávách a výkresech. Pokud byste měl jakékoliv otázky, neváhejte mě kontaktovat.

Výkon úvodní činnosti koordinátora BOZP ve fázi projektové přípravy bude zahrnovat:

1. součinnost koordinátora se zpracovatelem projektové dokumentace stavby, včetně zajištění spolupráce na její tvorbě z hlediska BOZP,
2. zpracování plánu BOZP se všemi náležitostmi vztahujícími se k BOZP (v písemné i grafické podobě) dle současné platné legislativy,
3. zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě,
4. předání zpracovaného plánu BOZP ve dvou vyhotoveních objednavateli.

Žádám Vás o zpracování cenové nabídky a sdělení možného termínu předání plánu BOZP. Část výkresové dokumentace zasílám v příloze.

Prosím o určení cenové nabídky do 22. 9. 2020. Zpracování plánu BOZP je podmíněno dobou dodání 30 dnů od podepsání objednávky.