****

**Docházkový systém - požadavky**

**Obsah**

[1. Požadavky na terminál 1](#_Toc144118200)

[2. Požadavky na čtečky karet – zařazení karty do systému 1](#_Toc144118201)

[3. Propojení na mzdový systém PERM 2](#_Toc144118202)

[4. Požadavky na servis/podporu IS docházky 2](#_Toc144118203)

[5. Kompatibilita na současnou kartu 2](#_Toc144118204)

[6. Zda je požadavek na UPS – zálohový zdroj při výpadku elektřiny 2](#_Toc144118205)

[7. Počet licencí/karet vč. nezaměstnaneckých 2](#_Toc144118206)

[8. Počet terminálů a lokalita 2](#_Toc144118207)

[9. Možnosti připojení na lokalitě – technické požadavky na terminál 3](#_Toc144118208)

[10. Servis HW terminálů 3](#_Toc144118209)

[11. Požadavky na terminály/systém 4](#_Toc144118210)

[12. Požadavky na informace o kartách – využití pro jiné systémy 4](#_Toc144118211)

[13. Další požadavky 4](#_Toc144118212)

[a. Zadavatel požaduje ocenit montáž v rámci dodávky. 4](#_Toc144118213)

[b. Záruka na HW 4 roky – viz požadavky na servis. 4](#_Toc144118214)

# Požadavky na terminál

Požadujeme dodání digitálního snímače s displejem, s možností volby příchodu a odchodu + pěti předdefinovaných kláves (oběd, lékař, služební cesta, služební pochůzka, soukromě) včetně dvou dalších tlačítek, které v případě nutnosti bude možné dodatečně nastavit.

Terminál musí uchovávat zaznamenané průchody při přerušení spojení s databází.

Automatická aktualizace uživatelů a čipů (je možno vynutit i manuálně na všechny terminály současně).

# Požadavky na čtečky karet – zařazení karty do systému

Pro editaci, testování a přiřazení jednotlivých karet k osobnímu číslu zaměstnance požadujeme dvě čtečky/snímače karet pro útvar vzdělávání a péče o zaměstnance.

# Propojení na mzdový systém PERM

V rámci dodávky požadujeme i interface na náš současný mzdový systém: požadujeme zajištění přenosu zaznamenaných dat jednotlivých průchodů zaměstnance v docházkovém terminálu do databáze stávajícího personálního a mzdového systému PERM od firmy Kvasar, spol. s r.o.

Zprovoznění IS docházky a jeho propojení na IS PERM požadujeme 1 den před zahájením montáže fyzických terminálů.

# Požadavky na servis/podporu IS docházky

Zadavatel požaduje:

* zajištění služby Hotline, jejíž dostupnost se poskytovatel zavazuje zajistit bez omezení počtu volání v pracovní dny v době od 7:00 – 15:00
* zajištění služby Helpdesk na emailu pro neomezený počet uživatelů, diagnostika hlášených závad a jejich odstranění
* pravidelná údržba systému, pokud je nezbytná k zajištění jeho způsobilosti k použití ke sjednaným nebo obvyklým účelům
* odstraňování poruch poskytovatelem
* poruchy znemožňující užívání systému nebo jeho významných funkcí během běžného provozu – 1 pracovní den od nahlášení problému
* poruchy systému, které jsou dočasně překonatelné alternativním postupem – 3 pracovní dny od oznámení poruchy.

# Kompatibilita na současnou kartu

Zadavatel požaduje plnou kompatibilitu na naše aktuálně používané bezkontaktní čipové karty: LF 125KHz  H4102 s  40bit UID (obsahující standardní prvek technologie RFID).

# Zda je požadavek na UPS – zálohový zdroj při výpadku elektřiny

UPS zálohový zdroj nepožadujeme.

# Počet licencí/karet vč. nezaměstnaneckých

Počet používaných karet zaměstnaneckých 650 ks, počet návštěvnických karet 50 ks.

# Počet terminálů a lokalita

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lokalita** | **stávající stav** | **požadovaný stav** |
| Ředitelství podniku; Dřevařská 11; 602 00 Brno | 3x terminál, 2 výtahy (dva snímače v kabině, jedna řídící jednotka ve strojovně), 2x otevírání dveří, 2x otevírání dveří z exteriéru do budovy (celkem 4 řídící jednotky) | 3x terminál, 2 výtahy (dva snímače v kabině) 2x otevírání dveří, 2x otevírání dveří z exteriéru do budovy |
| Závod Dyje; Husova 760; 675 71 Náměšť nad Oslavou | 2x terminál | 2x terminál, 2x otevírání dveří z exteriéru do budovy |
| Závod Horní Morava; U Dětského domova 263; 772 11 Olomouc | 1x terminál, 1x terminál vnější | 1x terminál, 1x terminál vnější |
| Závod Střední Morava; Moravní náměstí 766;686 01 Uherské Hradiště | 1x terminál, 2x otevírání dveří z exteriéru do budovy (v zadaných časových oknech, dle skupin uživatelů) (jedna řídící jednotka) | 1x terminál, 2x otevírání dveří z exteriéru do budovy |
| Zerzavice útvar servisních činností; Zerzavice 1706; Staré Město; 686 01 Staré Město | 1x terminál | 1x terminál |
| provoz Přerov; ul. 9. května 3123/109; 750 02 Přerov |  | 1x terminál |
| provoz Šumperk; Temenická 52; 787 01 Šumperk |  | 1x terminál |
| provoz Valašské Meziříčí; Hemy 21; 757 01 Valašské Meziříčí |  | 1x terminál |
| provoz Břeclav; Bratislavská 2714; 690 02 Břeclav |  | 1x terminál |
| provoz Dolní Věstonice; Dolní Věstonice 142; 691 29 Dolní Věstonice |  | 1x terminál |
| provoz Veselí nad Moravou; Benátky 1147; 698 01 Veselí nad Moravou |  | 1x terminál |
| provoz Blansko; Poříčí 7; 678 01 Blansko |  | 2x terminál |
| provoz Brno; K Povodí 10; 617 00 Brno-Komárov |  | 1x terminál |
| provoz Bystřice nad Pernštejnem; K Pernštejnu 626; 593 01 Bystřice nad Pernštejnem |  | 1x terminál |
| provoz Jihlava; Mlýnská 37; 586 01 Jihlava |  | 1x terminál |
| provoz Náměšť nad Oslavou; Třebíčská 188; 675 71 Náměšť nad Oslavou |  | 1x terminál |
| provoz Znojmo; Krapkova 3103/102; 671 81 Znojmo |  | 1x terminál |
| provoz Zlín; Tečovská 1109; 763 02 Zlín | 1x terminál | 1x terminál |

# Možnosti připojení na lokalitě – technické požadavky na terminál

V každé lokalitě je vyřešen přístup do lokální sítě PMO, mimo ředitelství podniku nejsou k dispozici POE switche.  
Požadujeme vnitřní i vnější zařízení, viz popis prvků.

# Servis HW terminálů

Na všechna zařízení (již provozovaná i nově pořízená) požadujeme servisní smlouvu na 4 roky, kdy v rámci ceny servisní smlouvy budou všechny servisní zásahy řešeny na účet dodavatele (výměna, oprava v lokalitě) s termínem vyřešení do 72h (počítají se pouze pracovní dny).

# Požadavky na terminály/systém

Možnost tvorby časových oken a určení osob s povolením vstupu u terminálu dveří.

Možnost nouzového odpojení výtahů od terminálů – funkční i bez karet.

# Požadavky na informace o kartách – využití pro jiné systémy

Požadujeme vyprezentovat (např. formou DB View) informace uživatele, jeho osobní číslo a přiřazenou kartu/y, protože informace vyčítáme a dále používáme pro identifikaci v tiskárnách a autech.

# Další požadavky

# Zadavatel požaduje ocenit montáž v rámci dodávky.

# Záruka na HW 4 roky – viz požadavky na servis.