**Příloha č. 3 SOD – Kalkulace nákladů**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **MJ** | **počet MJ** | **cena za jednotku** | **náklady bez DPH** | **DPH (21%)** | **náklady s DPH** |
|
| **(Kč)** | **(Kč)** | **(Kč)** | **(Kč)** |
| Shromáždění dostupných podkladů | kpl | 1 |  |  |  |  |
| Terénní průzkum | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Zajištění hydrologických dat | profil | 101 |  |  |  |  |
| **1. etapa** | | | |  |  |  |
| Zajištění geodetických podkladů | km | 247.046 |  |  |  |  |
| **2. etapa** | | | |  |  |  |
| Sestavení DMT | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Zpracování hydrodynamického modelu 1D | km | 208.646 |  |  |  |  |
| Zpracování hydrodynamického modelu 2D | km | 38.4 |  |  |  |  |
| Zpracování map povodňového nebezpečí | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Zpracování map povodňového ohrožení | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Zpracování návrh aktivní zóny záplavového území | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Psaný podélný profil | úsek | 52 |  |  |  |  |
| Kreslený podélný profil | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Vykreslení příčných profilů | km | 247.046 |  |  |  |  |
| Kompletace | úsek | 52 |  |  |  |  |
| **3. etapa** | | | |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  |  |  |